ACPI - Support für ACPI-Geräte

	Diese OPT stellt für ACPI fähige Rechner die nötigen Module und einen geänderten Kernel
	zur Verfügung.
	
	Was ist ACPI?
	ACPI ist eine Weiterentwicklung der APM-Gerätetreiber. ACPI ist zwar ein seit längerem
	verabschiedeter Standard, jedoch wurde dies von den Boardherstellern nur sehr schleppend
	und zum Teil Fehlerhaft implementiert. 
	Über ACPI sollte es dem Betriebssystem ermöglicht werden, verschiedene Hardwareparameter
	'online' im laufenden Betrieb auslesen und entsprechend darauf reagieren zu können. Dazu
	gehören so Dinge wie:
		- den Prozessor nach den unterstützten Stromsparmodi abzufragen (processor)
		- die Temperatur des Prozessors oder sonstiger Sensoren auszulesen (thermal)
		- die Geschwindigkeit des Lüfters abzufragen (fan)
		- bei Notebook's die Ladekapazität (und diverse andere Angaben) der Batterie (battery)
		  und ob an Strom (ac) angeschlossen oder nicht (nicht im OPT enthalten)
		- den Ein-/Ausschalter abzufragen (button)

	Das vorliegende OPT wurde hauptsächlich zum Abfragen des Buttons entwickelt. Wird der Ausschalter
	betätigt, führt der Router ein 'Shutdown' durch. D.h. es werden die Shutdown-Skripte ausgeführt
	(je nach dem welche zusätzlichen OPT's noch installiert wurden), die evtl. Verbindungen werden 
	getrennt, Syslog wird geschrieben, usw.. Danach wird der Router ausgeschaltet.
	Die sonstigen Gerätetreiber sind aber ebenfalls enthalten und auf Wunsch installierbar.
	
	Da dem originalen FLI4L-Kernel die ACPI-Unterstützung fehlt, wurde ein neuer Kernel nötig. 
	Zudem muss die alte Implementierung (APM) beim Starten von FLI4L abgeschaltet werden, da APM
	und ACPI gleichzeitig nicht funktionieren, da sie zum Teil auf die gleichen Geräte gleichzeitig
	zugreifen.
	
	BITTE BEACHTEN!!!
	Rechner deren BIOS auf ein Datum vor 2000 datieren, werden mit ziemlicher Sicherheit nicht 
	funktionieren, da die ACPI-Entwickler diese auf eine 'BLACKLIST' gesetzt haben. In dieser
	Liste stehen alle Board's, von denen bekannt ist, dass sie nicht mit ACPI funktionieren.
	
	Im besten Fall wird dann ACPI nicht funktionieren (erkennbar daran, dass wenn sie den Ausschalter
	betätigen, ihr Rechner einfach sofort ausgeht - also wie bisher), im schlimmsten Fall wird Ihr FLI4L
	nicht mehr starten.
	
	ICH ÜBERNEHME KEINE HAFTUNG FÜR DIESES OPT. DIE BENUTZUNG ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR!!!	

OPT_ACPID

	Wenn hier 'yes' eingetragen wird, werden die benötigten Treiber und Skripte in das OPT-Package
	gepackt.
	
 !!!!	ZUSÄTZLICH MÜSSEN im Verzeichnis 'img' die Dateien 'ACPI.kernel-$version$.bz2/.gz', 'ACPI.System.map-$version$'
 !!!!	und 'ACPI.vmlinux-$version$' umbenannt werden 
 !!!!	(jeweils das 'ACPI.' entfernen, die Orignal Dateien zuvor umbenennen).

	Standard-Einstellung:  OPT_ACPID='no'

ACPI_BUTTON='yes'

	Hiermit werden die benötigten Skripte und Treiber installiert, die dann darauf reagieren, wenn der
	Ein-/Ausschalter des Rechner's gedrückt wird. 

	Standard-Einstellung:  ACPI_BUTTON='yes'

#------------------------------------------------------------------------------
# ACPI Drivers:
#
#  Driver       Description
#
#  (button)	would load autom. if you select ACPI_BUTTON='yes'      
#  processor     
#  fan	
#  thermal	
#
#------------------------------------------------------------------------------
ACPI_DRV_N='0'                   # number of bluez drivers to load, usually 1
ACPI_DRV_1='processor'           # 1st driver: name
ACPI_DRV_2='thermal'             # 2nd driver: name
	
	Standard-Einstellung:  ACPI_DRV_N='0'

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. März 2005
Christian, mit einer vorlaeufigen Doku	
