<title>Nástroj na stavbu mosta - pomoc</title>

<h1>Stavba mosta</h1>

<p>
Most sa stavia podobne ako tunel.<br>
<em>Cestný most</em><br>
Musís mat uz vytvorené cesty, ktoré spojís mostom.
Obe musia presne lícovat (pasovat proti sebe).
Mysou zvol nástroj cestného mosta a prepojenie ciest
vytvorís kliknutím na jeden z koncov prepájaných ciest.
Most môzes stavat aj tak, ze jeden jeho koniec bude na
kopci (do výsky 1-nej pozície). Pokial by sa Ti stalo,
ze cesta nie je prepojená, skús potiahnut cestu este
o jednu pozíciu pod most.
</p>
<p>
<em>Zeleznicný most</em><br>
Musís mat vytvorené zeleznicné trate, ktoré spojís mostom.
Obe musia presne lícovat (pasovat proti sebe).
Mysou zvol nástroj niektorého zo zeleznicných mostov a
prepojenie zeleznicných tratí vytvorís kliknutím na jeden
z koncov. Most s plným dnom (bez bocnej konstrukcie) má tú
výhodu, ze môzes nan umiestnit signalizáciu. Most môzes
postavit aj tak, ze jeden koniec bude na kopci (do výsky
1-nej pozície). Pokial by sa Ti stalo, ze zeleznicná trat
nie je prepojená, skús potiahnut kolajnice este o jednu
pozíciu pod most.
</p>
<p>
V oboch prípadoch platí, ze stavat mosty s jedným koncom
na kopci (príp. obidvomi) je mozné, len ak sú steny kopca
zarovnané do výsky 1-nej pozície. Mosty môzes stavat aj tak,
ze preklenies jamu (roklinu). Obe steny jamy (rokliny) vsak
musia mat opät zarovnané steny do hlbky 1-nej pozície.
</p>
<p>
Slovenský popis : Ján Krnác
</p>
