# Befehl: himem

      HIMEM ist ein Verwalter fuer den hohen Speicherbereich.
      HIMEM muss in der CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS geladen werden.
      HIMEM ist veraltet. Sie sollten stattdessen HIMEMX oder
      JEMMEX verwenden.

## Syntax:

      HIMEM [/MAX=####] [/METHOD:xxx] [/HMAMIN=n] [/NUMHANDLES=m]
            [/TESTMEM:ON|OFF] [/VERBOSE] [/NOABOVE16] [/X] [/LOG]

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      /MAX=#####      Begrenzt den von HIMEM kontrollierten Speicher
                      auf ##### KB.
      /METHOD:xxx     Spezifiziert die Methode, die fuer das A20 "Handling"
                      verwendet wird.
                      Moegliche Werte fuer xxx:
                      ALWAYSON    Nimmt an, dass die A20 Leitung
                                  dauernd AN ist.
                      BIOS        Verwendet das BIOS um die A20
                                  Leitung zu steuern.
                      FAST        Verwendet Port 92h, umgeht
                                  den INT 15h Test.
                      PS2         Verwendet Port 92h, umgeht
                                  den PS/2 Test.
                      KBC         Verwendet den Tastaturcontroller.
                      PORT92      Verwendet IMMER Port 92h.
      /HMAMIN=n       Spezifiziert die Mindestgroesse an HMA in KB, die
                      ein Programm anfordern muss, um Zugang zum HMA zu
                      bekommen (Standard: 0 KB).
      /NOX2MAX32      Keine Begrenzung des Speicherbereichs fuer XMS 2
                      (Standard).
      /NUMHANDLES=m   Setzt die maximale Anzahl der "Handles", die fuer
                      Programme erhaeltlich sind. Standard ist 72, Minimum
                      ist 8, Maximum ist 128.
      /TESTMEM:ON|OFF Fuehrt einen umfangreichen Speichertest aus (ON) oder
                      uebergeht ihn (OFF). Standard ist OFF.
      /VERBOSE        Gibt waehrend der Installation Zusatzinformationen
                      aus. Hilfreich fuer Fehlerberichte.
      /NOABOVE16      Verwendet nicht die INT 15h Funktion E801h um Speicher
                      > 64 MB anzuzeigen, d.h. es werden nur die unteren
                      64 MB verwendet.
      /X              Verwendet nicht die INT 15 Funktion E820h um Speicher
                      > 64 MB anzuzeigen.
      /X2MAX32        Begrenzt den XMS 2.0 frei/erhaeltlich Speicherbericht
                      auf 32 MB - 1 KB. (Standard).
      /LOG            Gibt die Treiberaktivitaet in einer log-Datei aus.
      /?              Zeigt die Hilfe.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      HIMEM erfordert eine 80386+ CPU. EMM386 kann erst nach diesem
      Treiber   geladen werden. Laden Sie HIMEM mit DEVICE=HIMEM.EXE in
      der CONFIG.SYS (obwohl es eine ".exe"-Datei ist)!

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      IN DER CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS:
        device=c:\fdos\bin\himem.exe
        device=c:\fdos\bin\emm386.exe

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      config.sys
      devload
     (emm386)
      fdconfig.sys
     (fdxms)
     (fdxms286)
      himemx
      jemm386
      jemmex
      xmgr

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 2004 Robert Platt, aktualisiert 2011 von W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.