# Befehl: idlehalt

      IDLEHALT aktiviert die eingebaute Energiesparfunktionalitaet des Kernels,
      wenn n nicht gleich 0 ist.
      IDLEHALT ist ein CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS-Befehl.

## Syntax:

      idlehalt=n
        wobei n -1, 0, 1 oder hoeher sein kann (Standard: 0)

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      - keine -

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      Idlehalt aktiviert die eingebaute Energiesparfunktionalitaet des Kernels,
      wenn n nicht gleich 0 ist. Der Wert -1 aktiviert alle "Hooks" *, 1
      aktiviert nur sichere "Hooks", die CPU wird nur angehalten, wenn der
      Kernel auf CON Geraete Eingabe wartet (z.B. eine Tastatureingabe).
      Weitere "Hooks" fuer n=-1 und n>1 haengen von der Kernel Version ab:
      Zusaetzlich zu den sicheren "Hooks" koennen andere "Hooks" aktiviert
      werden, z.B. einer fuer int 0x2f, ax=0x1680 "Ausgabezeitintervall".
      Anmerkung: In seltenen Faellen kann der Beginn oder das Ende des HLT
      Modus (der grosse Veraenderungen im CPU Stromverbrauch verursacht)
      Abstuerze verursachen, wenn billige Netzteile oder Mainboards nicht
      sauber die Uebergaenge ausgleichen. Eine Untertaktung des ganzen
      Systems kann helfen. Linux macht immer waehrend des Bootvorgangs
      einige HLT, um auf schlechten Systemen frueh einen Haenger zu erzeugen
      (boote mit no-hlt um HLT auszuschalten). P90 koennen einen defekten
      HLT haben. www.tavi.co.uk/ps2pages/ohland/halt.html
      IDLEHALT ist ein interner Befehl, d.h. der Befehl ist in der kernel.sys
      enthalten. Es wird zur Ausfuehrung des Befehls kein zusaetzlicher Befehl
      (Datei) benoetigt.
      * Anmerkung: Fuer den Begriff "Hook" (Haken) gibt es keine optimale
        Uebersetzung. Gemeint ist folgendes:
      Bei bestimmten energie-relevanten Funktionen werden Aufrufe zum
      Energiesparen in den Programmablauf des Kernels "eingehaengt" ("Haken")
      bzw. aktiviert.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      IN DER CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS:
        idlehalt=1

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      config.sys
      fdconfig.sys

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 2003 Robert Platt, aktualisiert 2008 von W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.