# Befehl: device

      DEVICE laedt einen Treiber in den unteren oder konventionellen Speicher,
      waehrend DEVICEHIGH den Treiber in den oberen Speicher laedt.
      DEVICE ist ein CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS-Befehl.

## Syntax:

      device=[[Laufwerk][Pfad][Dateiname]] [Optionen]
             Laufwerk   Der Laufwerksbuchstabe, z.B: C:
             Pfad       Der zu waehlende Pfad, z.B.: \Beispiel\
             Dateiname  Der zu ladende Treiber (Dateiname), z.B. himemx.exe

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      Optionen  Die Optionen sind Optionen des Treiberprogramms,
                nicht Optionen des 'device'-Befehls.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      DEVICE laedt den durch Laufwerk:\Pfad\Dateinamen ausgewaehlten Treiber
      in den konventionellen [untere 640 KB] Speicher. Die Optionen sind fuer
      den Treiber selbst; vgl. auch die Dokumentation zu den Optionen und ihre
      Verwendung, die mit dem speziellen Treiber geliefert wurde.
      Da DEVICE den Treiber in den unteren oder konventionellen Speicher laedt,
      verbleibt im unteren oder konventionellen Speicher fuer andere Treiber
      oder Programme weniger Platz. Dies kann bei der Ausfuehrung von
      Programmen oder dem Laden von anderen Treibern oft zu Problemen fuehren.
      DEVICE ist ein interner Befehl, d.h. der Befehl ist in der kernel.sys
      enthalten. Es wird zur Ausfuehrung des Befehls kein zusaetzlicher Befehl
      (Datei) benoetigt.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      IN DER CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS:
        DEVICE=C:\FDOS\BIN\XMGR.SYS /N128 /B
        DEVICE=C:\FDOS\DRIVERS\UIDE.SYS /S125 /D:MYDVD
      BEI EINEM MENUE:
        23?DEVICE=C:\FDOS\BIN\XMGR.SYS /N128 /B
        23?DEVICE=C:\FDOS\DRIVERS\UIDE.SYS /S125 /D:MYDVD

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      config.sys
      devicehigh
      fdconfig.sys
     (fdxms)
     (fdxms286)
     (himem)
      himemx
      jemmex

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 1998 Jim Hall, aktualisiert 2011 von W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.