# Befehl: keyb

      KEYB ist eine lokalisierende BIOS-Erweiterung fuer DOS.
      KEYB kann als Tastaturtreiber betrachtet werden, der die Tastaturver-
      waltungs-BIOS-Routinen abfaengt, um Nicht-US-Tastaturen und einiges
      anderes an das System anzupassen.
      (Anmerkung: KEYB ist kein richtiger Geraetetreiber, er wird auch nicht
      mit DEVICE= in der CONFIG.SYS geladen; Sie koennen KEYB stattdessen als
      residentes Programm laufen lassen).
      Die erforderlichen Daten werden aus von einer Tastaturlayoutdatendatei,
      einer KL Datei gelesen.
      Ein Tastaturlayout wird durch zwei Kennzeichen identifiziert, einem
      Zeichensatz, der zwingend erforderlich ist (ueblicherweise zwei Buch-
      staben, wie z.B. GR, FR oder SP) und einem optionalen numerischen
      Kennzeichner um verschiedene Varianten zu unterscheiden.

## Syntax:

      KEYB  LayoutName[,[CP][,Dateiname]]  [/ID:nnn]  [/E] [/9] [/I] [/Dx] [/V]
            [/L=m] [/NOHI] [/B] [/S]
      KEYB [/U]
      KEYB /?

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      Parameterlos  KEYB zeigt Informationen ueber den aktuell geladenen KEYB
                    Befehl an.
      LayoutName    String Kennzeichner, i.d.R. Buchstaben.
      /ID:nnn       Spezifiziert den numerischen Kennzeichner nnn.
      CP            Codepage, mit der Sie KEYB starten wollen (falls nicht
                    angegeben, werden DISPLAY.SYS und das System daraufhin
                    ueberprueft).
      Dateiname     Die KL Datei, die die Information ueber das angegebene
                    Layout enthaelt. Falls nicht angegeben, wird KEYBOARD.SYS
                    versucht, andernfalls .KL.
      /E            Gibt an, dass die Tastatur eine erweiterte AT-Tastatur ist
                    (dieser Schalter ist inkompatibel mit /9)
      /9            Gibt an, dass Int9h Verwaltungsdienste aktiviert werden
                    muessen (dieser Schalter ist inkompatibel mit /E).
      /I            Erzwingt die Installation ueber einen bereits existieren-
                    den Tastaturtreiber.
      /Dx           Setzt das Dezimaltrennzeichen auf x.
      /U            Entlaedt ein vorher in den Speicher geladenes KEYB.
      /V            Verbose: Zeigt Zusatzinformationen.
      /L=m          Erzwingt das Verwenden von 'Submapping' (Unterumleiten) m,
                    vorausgesetzt, dass es mit der aktuellen Codepage
                    kompatibel ist.
      /NOHI         Verhindert, dass KEYB Daten in den oberen Speicherbereich
                    laedt, indem es KEYB unterhalb von 640 KB laedt.
      /B            Schaltet aktustische Warnungen aus (piep).
      /S            Sicherer Modus: erlaubt keine ungeschlossenen Tastatur-
                    layoutsammlungen und blockiert Strings und andere
                    kritische Befehle.
      /?            Zeigt die Hilfe.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      Sie koennen FreeDOS so programmieren, das KEYB nach den Anweisungen
      in der autoexec.bat beim Booten geladen wird. Fuegen Sie dazu in der
      AUTOEXEC.BAT eine entsprechende Kommandozeile ein.
      Sie koennen mit Hilfe des Compilertools KC Ihre eigenen angepassten
      Layoutdateien erstellen.
      Alternativ koennen Sie aus dem KL Dateipaket eine vorgefertigte KL
      Standarddatendatei verwenden (siehe Referenzen unten).
      KEYB wird mit dem Paket KEYB200 geliefert.
      FD-KEYB ist kompatibel mit den Beendigungswerten (EXITCODES/ERRORLEVEL)
      von MS-KEYB.
      Da es jedoch eine viel groessere Zahl von moeglichen Fehlern gibt, wird
      beim nicht erfolgreichen Laden auf dem Bildschirm eine andere
      Fehlernummer angezeigt.

      ExitCode  KEYB FehlerCode  Fehlerbeschreibung
      ========================================================================
        0        0               Erfolgreich ausgefuehrt.

                             UNGUELTIGE SPRACHE, CODESEITE ODER FALSCHE SYNTAX
        1        3               Fehlender Tastaturkennzeichner LayoutName.
        1       11               Fehlender Modifizierer oder Schalter.
        1       14               Die angegebene Datei enthaelt keine Infor-
                                 mation fuer dieses Layout/ID.
        1       21               Das erforderliche 'SUBMAPPING' passt nicht
                                 mit der aktuellen Codepage zusammen: Sie
                                 verwenden /L=m, aber das gewuenschte
                                 'SUBMAPPING' korrespondiert nicht mit der
                                 aktuellen Codepage.

                             DEFEKTE ODER FEHLENDE TASTATURDEFINITIONSDATEI
        2        4               Die angegebene Datei konnte nicht geoffnet
                                 werden.
        2       13               Ungueltige Datei oder Datei ist korrupt.
        2       19               Nicht kompatible Version der Tastaturbeschrei-
                                 bung (die Kompilationsdatei oder KL Datei
                                 stammen von einer inkompatiblen Version).
        2       20               Ungueltige Pruefsumme fuer einen Datenblock:
                                 Die kompilierte Datei ist korrupt.
        3       10               Die Tastaturtabelle konnte nicht erzeugt
                                 werden.
        4       16               Fehler bei der Kommunikation mit dem CON
                                 Geraet.
        5       17               Die Codepage wurde nicht vorbereitet.
        6       12               Die Codepage wurde in der Tastaturdefinitions-
                                 datei nicht gefunden.

                             INKOMPATIBLE KEYB ODER KEYB-VERSION GEFUNDEN
        7        1               Verschiedene Versionen von KEYB installiert.
        7        2               Nicht kompatibler Tastaturtreiber installiert
        7       18               Nicht kompatible Version von DR-KEYB
                                 installiert.

      In MS-KEYB nicht vorhanden:

                             DER RESIDENTE TEIL VON KEYB KONNTE NICHT ENTFERT
                             WERDEN
        8        5               Der residente Teil von KEYB konnte nicht
                                 entfernt werden.
        8        8               KEYB war NICHT installiert.

                             UNERWARTETES PROBLEM: BESUCHEN SIE DIE WEBSEITE
                             VON KEYB FUER EINE NEUERE VERSION ODER NEHMEN SIE
                             MIT DEM AUTHOR KONTAKT AUF
        9        6               Interner Fehler: Gesamter Arbeitsspeicher ist
                                 zu klein.
        9        7               KEYB braucht (immer noch) einen an AT/286 oder
                                 hoeher.
        9        9               Ueberladen wird (noch immer) nicht
                                 unterstuetzt.
        9       15               KL Datei ist zu gross ((noch immer) 3 KB
                                 Maximum).
      ========================================================================

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      KEYB SP,858        Laedt KEYB mit dem Layout fuer die Spanische
                         Distribution und Codepage 858
      KEYB GR,,GR.KL /E  Laedt das deutsche Keyboard-Layout fuer KEYB, sagt
                         dabei KEYB ausdruecklich, dass ein umfangreicheres
                         Keyboard (Tastatur) verwendet wird.
                         Verwenden Sie diese Option, wenn KEYB das Vorhanden-
                         sein der erweiterten Tastatur nicht feststellen kann.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      cpidos
      display
      kc
      keycode
      keyman
      klib
      kpdos
      mkeyb
      mode
      xkeyb

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 2011 Aitor SANTAMARIA MERINO.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.