# Befehl: xcdrom.sys

      XCDROM.SYS ist ein UDMA und NICHT-UDMA CD-ROM Treiber fuer DOS.
      XCDROM.SYS muss in der CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS geladen werden.
      Alternativ kann XCDROM.SYS waehrend des Betriebes mit DEVLOAD
      nachtraeglich geladen werden.
      XCDROM.SYS ist veraltet. Der Autor gibt KEINEN Support mehr!
      Sie sollten stattdessen UIDE.SYS verwenden.

## Syntax:

      device=xcdrom.sys [Optionen]
      devicehigh=xcdrom.sys [Optionen]

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      /AX  Laesst KEINE Audiofunktionen zu. Dies bringt den Treiber dazu, nur
           Datenspuren zu lesen! /AX reduziert den residenten Treiber um 448
           Bytes. UltraDMA, Mehrfachlaufwerke und andere Treiberfeatures sind
           davon NICHT betroffen!
      /D:  Spezifiziert den gewuenschten "Geraetenamen", den SHSUCDX oder
           MSCDEX waehrend ihrer Initialisierung verwenden werden, um die
           CD-ROM Laufwerke zu adressieren. Beispiele sind:
             /D:CDROM1 oder /D:MYCDROM usw.
           Der Geraetename darf zwischen 1 und 8 Bytes lang sein; die Zeichen
           muessen in DOS Dateinamen verwendet werden duerfen. Wenn /D
           weggelassen wird oder der "Geraetename" nach /D fehlt oder
           ungueltig ist, wird standardmaessig "XCDROM" verwendet.
      /L   Begrenzt UltraDMA auf "unteren Speicher" unter 640 KB. /L ist
           ERFORDERLICH, um UMBPCI oder einen vergleichbaren Treiber ver-
           wenden zu koennen, dessen obere Speicherbereiche keine UltraDMA
           unterstuetzen. Wenn /L gewaehlt ist, muss der Treiber im unteren
           Speicherbereich laden, so dass seine DMA Befehlslisten richtig
           abgeholt werden koennen, ansonsten wird das Laden des Treibers
           abgebrochen. /L veranlasst alle I-O Anfragen ueber 640 KB,
           "PIO-Mode" Eingang zu verwenden. Bitte beachten Sie, dass /L
           ignoriert wird, wenn /UX ebenfalls angegeben ist.
      /Mn  Gibt den MAXIMALEN UltraDMA "Modus" an, der fuer ein CD-ROM-Lauf-
           werk gesetzt werden kann, wobei n eine Zahl zwischen 0 und 6 ist,
           siehe Liste:
             0 = ATA-16,   16 MB/sec.     4 = ATA-66,   66 MB/sec.
             1 = ATA-25,   25 MB/sec.     5 = ATA-100, 100 MB/sec.
             2 = ATA-33,   33 MB/sec.     6 = ATA-133, 133 MB/sec.
             3 = ATA-44,   44 MB/sec.
           Ein CD-ROM-Laufwerk, das fuer langsamere "Modi" als den gewaehlten
           Wert ausgelegt ist, wird auf seinen eigenen hoechsten "Modus" be-
           grenzt. /M wird bei CD-ROM-Laufwerken, die kein UltraDMA unter-
           stuetzen, ignoriert und wird bei ALLEN Laufwerken ignoriert,
           wenn /UX ebenfalls gewaehlt wird.
      /PM  Veranlasst den Treiber, waehrend der Treiberinitialisierung am
           Master des ersten IDE Strangs nach einem CD-ROM Laufwerk zu suchen.
           Wenn am Master des ersten IDE-Strangs kein CD-ROM Laufwerk gefunden
           wird, wird das Laden des Treibers abgebrochen.
      /PS  Wie /PM, testet aber den Slave am ersten IDE-Strang.
      /SM  Wie /PM, testet aber den Master am zweiten IDE-Strang.
      /SS  Wie /PM, testet aber den Slave am zweiten IDE-Strang.
           --- ANMERKUNG ---
           Bei Verwendung von mehreren Laufwerken koennen mehrere /PM /PS
           /SM /SS Schalter vergeben werden. Das zuerst spezifizierte Lauf-
           werk wird als "unit 0" adressiert, das zweite als "unit 1" usw.
           Wenn weniger Schalter als vorhandene Laufwerke angegeben werden,
           werden die nicht aufgelisteten Laufwerke NICHT verwendet. Wenn
           keine Schalter verwendet werden, "scannt" der Treiber nach CD-ROM-
           Laufwerken, vom Master am ersten IDE-Strang bis zum Slave am
           zweiten IDE-Strang. Das erste gefundene Laufwerk wird "unit 0";
           das zweite wird "unit 1" usw.
      /UF  Ermoeglicht "Schnelles UltraDMA". Dateneinganganforderungen, die
           eine UltraDMA "64KB Grenze" kreuzen, werden ausgefuehrt, indem sie
           eine 2-Element DMA Befehlsliste verwenden, eine fuer Daten ueber
           der Grenze und eine fuer Daten unter ihr. Die CD-ROM Geschwindig-
           keit nimmt dadurch erheblich zu.
           Die "PIO Modus" Eingabe wird immer noch gebraucht fuer Benutzer-
           puffer die falsch abgeglichen sind (nicht an eine gerade 4-Byte
           Adresse).
           /UF wird bei CD-ROM-Laufwerken die kein UltraDMA koennen ignoriert.
           --- ANMERKUNG ---
           Trotz aller UltraDMA Spezifikationen koennen NICHT ALLE Chipsaetze
           Multi-Element DMA Befehle sauber ausfuehren! Obwohl es praktisch
           ist, muss /UF auf jedem System zuerst GETESTET werden und "Schnelles
           UltraDMA" sollte mit Vorsicht aktiviert werden!!
      /UX  Deaktiviert JEDES UltraDMA, auch fuer CD-ROM Laufwerke, die dieses
           beherrschen. Der Treiber verwendet dann fuer alle gelieferten Daten
           den "PIO Modus". /UX sollte nur fuer Tests und Diagnosezwecke ver-
           wendet werden.
      Bei allen Schaltern kann ein "-" den "/" ersetzen und es koennen Gross-
      oder Kleinbuchstaben verwendet werden.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      Der CD-ROM Treiber hatte bis zur Version 2.2 den Namen XCDROM.SYS.
      Danach hiess er UDVD.SYS und jetzt UIDE.SYS
      XCDROM.SYS unterstuetzt NLS (national language support - nationale
      Sprachunterstuetzung) vgl. "xcdmsgs.eng". Es muss dazu nur mit der
      richtigen Sprache kompiliert werden.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      In der CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS:
        DEVICE=c:\fdos\bin\XCDROM.SYS /D:SHSU001
      In der AUTOEXEC.BAT:
        c:\fdos\bin\SHSUCDX /D:SHSU001

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

     (atapicdd.sys)
      autoexec.bat
      config.sys
      devload
      fdconfig.sys
     (gcdrom.sys)
     (mscdex)
      shsucdx
     (udvd.sys)
      uide.sys

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 2006 Jack Ellis, aktualisiert 2011 von W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.