# Befehl: udvd.sys

      UDVD.SYS ist ein DOS Treiber fuer 1 bis 3 CD/DVD-Laufwerke, inklusive
      SATA, UltraDMA und aeltere "PIO Modus"-Laufwerke.
      UDVD.SYS muss in der CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS geladen werden.
      Alternativ kann UDVD.SYS waehrend des Betriebes mit DEVLOAD
      nachtraeglich geladen werden.
      UDVD.SYS ist veraltet. Der Autor gibt KEINEN Support mehr!
      Sie sollten stattdessen UIDE.SYS verwenden.

## Syntax:

      DEVICE = [Pfad] UDVD.SYS [/A] [/C] [/D:Geraetename] [/UX]
      DEVICEHIGH = [Pfad] UDVD.SYS [/A] [/C] [/D:Geraetename] [/UX]

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      UDVD.SYS benoetigt nur die Option /C zum Cachen und /D: um fuer den
      SHSUCDX "CD-ROM-Weiterleiter" einen Geraetenamen anzugeben.
      Die UDVD.SYS Schalteroptionen sind:
      /A   Spezifiziert die Verwendung von ALTERNATIVEN "Legacy" IDE I-O
           Adressen. Vgl. auch die Beschreibung zu /A bei UIDE.SYS.
      /C   Ersucht den UDMA-Treiber, Daten-Dateicaching vorzunehmen. Dies
           verursacht, dass "raw-Modus" Eingabeersuchen zurueckgewiesen werden,
           da UDMA zum Cachen Sektoren benoetigt, die ein ganzes Mehrfaches von
           512 Bytes sind ("raw"-Sektoren sind 2.352 Bytes!) Wenn /C wegge-
           lassen wird, wird auch die "raw-Modus" Eingabe (Audio, Spuren-
           schreiber usw.) akzeptiert.
      /D:  Spezifiziert den von SHSUCDX gewuenschten Geraetenamen um auf
           die CD/DVD-Laufwerke Zugriff zu haben.
           Beispiel: /D:CDROM1 /D:MYCDROM usw.
           Der Geraetnamen darf 1 bis 8 in DOS Dateinamen gueltige Bytes
           (Zeichen) verwenden. Wenn /D: weggelassen wird oder der Geraetenamen
           nach /D: fehlt oder ungueltig ist, wird standardmaessig UDVD1
           verwendet.
      /UX  Deaktiviert ALLE UltraDMA, selbst wenn ein CD/DVD-Laufwerk dies
           unterstuetzt. UDVD.SYS verwendet dann den "PIO-Modus" fuer jede I-O
           Anfrage. /UX wird selten benoetigt, hauptsaechlich fuer Tests und
           Diagnostik.
      Bei allen Schaltern kann ein "-" den "/" ersetzen und es koennen Gross-
      oder Kleinbuchstaben verwendet werden.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      Beim Laden testet UDVD.SYS bis zu 4 "Legacy" oder "Native PCI" IDE-
      Controller in der Reihenfolge Erster Master bis Zweiter Slave und
      betreibt die 3 zuerst gefundenen CD/DVD-Laufwerke. UDVD.SYS hat Schalter
      um den Geraetenamen zu spezifizieren oder andere Optionen anzufordern.
      Es kann Dateieingabeanforderungen von SHSUCDX oder anderen "CD-ROM-
      Weiterleiter" Programmen, wie z.B. MSCDEX usw. handhaben. Es unter-
      stuetzt auch DOS "Audio" Anforderungen und kann Audio CDs "wieder-
      geben". Wenn der "raw" CD/DVD Eingang nicht benoetigt wird und
      UDMA.SYS auch geladen ist, ermoeglicht UDVD's /C Schalter das Cachen
      von Datendateien durch den UDMA Treiber!

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      In der CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS:
        DEVICE=C:\FDOS\BIN\XMGR.SYS /N128 /B
        DEVICEHIGH=C:\FDOS\DRIVERS\UDMA.SYS /S125
        DEVICEHIGH=C:\FDOS\BIN\UDVD.SYS /D:MYDVD /C
      IN der AUTOEXEC.BAT:
        c:\fdos\bin\SHSUCDX /D:MYDVD

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

     (atapicdd.sys)
      autoexec.bat
      config.sys
      devload
      fdconfig.sys
     (gcdrom.sys)
     (mscdex)
      shsucdx
     (udma.sys)
     (udma2.sys)
      uide.sys
     (xcdrom.sys)
     (xdma.sys)

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 2007 Jack Ellis, aktualisiert 2011 von W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.