# Netzwerken unter FreeDOS - Pakettreiberinstallation

## Uebersicht

      (Bild des Pakettreibers)

      Pakettreiber arbeiten als Schnittstelle zwischen der Hardware (der
      Netzwerkschnittstellenkarte) und dem TCP/IP Kernel (der auch "Protokoll-
      stapel" genannt wird). Eine Version der TCP/IP Kernel arbeitet als
      externes Programm, das von verschiedenen Netzwerkanwendungen aufgerufen
      werden und verwendet werden kann. Andere TCP/IP Kernel sind bereits in
      die Netzwerkanwendungen eingebaut, z.B. in einem Webbrowser oder einem
      FTP-Client. Wir werden ueber diese Kernel etwas spaeter in diesem Wiki
      erfahren.
      Die meisten von uns werden die Pakettreiber fuer das Netzwerken unter
      TCP/IP verwenden wollen. Und das wars. Aber Pakettreiber sind Multi-
      protokolltreiber - deshalb ist TCP/IP nicht der einzige Kernel, der
      ueber ihnen arbeiten kann. Wie Sie in dem Schaubild weiter oben (in
      den dunkelgrauen Feldern) sehen koennen, ist es auch moeglich, Novell
      Netware oberhalb eines Pakettreibers zu betreiben: Spezielle Treiber
      wie IPXPD.COM oder PDIPX.COM unterstuetzen IPX ueber der Pakettreiber-
      schnittstelle. Das NetBEUI Protokoll kann allerdings nicht oberhalb der
      Pakettreiber verwendet werden, weil die Pakettreiberschnittstelle zu
      sehr von NDIS abweicht.

#### [Hauptseite] [oben] [Wo man sie sie] [Pakettreiberinstallation] [Neustart]

## Wo man sie findet

      Der erste Ort, an dem Sie nach einem passenden Pakettreiber suchen
      sollten, ist das Installationsmedium, das mit Ihrer Karte geliefert
      wurde. Pakettreiber haben oft die Buchstaben "PD" in ihren Namen; so
      heisst zum Beispiel der Pakettreiber einer 3Com 3C589 PC-Karte
      "3C589PD.COM" und der Treiber der D-Link DFE-670TXD PC-Karte heisst
      "DFE670PD.COM". Suchen Sie auf der Diskette oder der CD die mit
      Ihrer Karte geliefert wurde nach einem Verzeichnis "PKTDRV".
      Wenn auf Ihrem Installationsmedium kein solcher Treiber ist oder Sie
      kein Installationsmedium besitzen, versuchen Sie im Internet danach zu
      suchen. Bei ISA- und PCI Netzwerkkarten besteht die Moeglichkeit, dass
      Sie auf Russel Nelson's Crynwr Seite einen Pakettreiber finden (vgl.:
      http://www.crynwr.com/project) - eine Quelle von Pakettreibern, die
      der Public Domain unterliegen. PCMCIA Treiber scheinen dort jedoch sehr
      selten zu sein.
      Georg Potthast bietet eine Sammlung von PCI-Karten Pakettreibern (vgl.:
      http://www.georgpotthast.de/sioux/packet.htm) und ein Tool namens
      NICSCAN.EXE (vgl.: http://www.georgpotthast.de/sioux/pktdrv/nicscan.
      zip) an, welches den Chipsatz der PCI Netzwerkkarten ermittelt.
      Er machte die Erfahrung, dass Pakettreiber bei einer Vielzahl von
      Modellen des gleichen Herstellers identisch sind; deshalb empfiehlt
      er, erst gar nicht nach einem speziellen Pakettreiber fuer Ihre Modell-
      nummer zu suchen.

#### [Hauptseite] [oben] (Wo man sie) [Pakettreiberinstallation] [Neustart]

## Pakettreiberinstallation

      Um einen Pakettreiber zu installieren, fuegen Sie einfach eine Zeile
      wie die folgende in Ihrer AUTOEXEC.BAT ein (Beispiel fuer die 3c589
      PCMCIA Karte):
        LH 3C589PD.COM 0x60 5 0x300
      In diesem Beispiel wird der Treiber unter Verwendung des Befehles "LH"
      in den oberen Speicher geladen. Die erste Option ("0x60") setzt den
      vom Treiber verwendeten Softwareinterrupt (Vektor). Die bei Pakettrei-
      bern normalerweise verwendete Softwareinterruptnummer ist 0x60. Die
      zweite Option ("5") setzt den IRQ, die dritte Option ("0x300") setzt
      den I/O Port. Einige Treiber brauchen nur den Vektor und finden dann
      die restlichen Werte selbstaendig. Die meisten Pakettreiber koennen
      nach Gebrauch mit der Option "-u" wieder entladen werden.

#### [Hauptseite] [oben] [Wo man sie] (Pakettreiberinstallation) [Neustart]

## Neustart

      Das wars. Sie brauchen keine anderen Treiber (ODI oder NDIS). Nach
      dem erfolgreichen Installieren eines Pakettreibers koennen Sie jetzt
      Ihre TCP/IP Anwendungen mit einem internen Kernel (WatTCP) oder einem
      externen TCP/IP Kernel (NTCPDRV) installieren.

      (Bild: Bootmeldungen Pakettreiber)

#### [Hauptseite] [oben] [Wo man sie] [Pakettreiberinstallation] (Neustart)

      Copyright © 2007 Ulrich Hansen, Mainz (Germany), 2011 an die
      FreeDOS-Hilfe angepasst von W.Spiegl.
      Weitergehende Informationen finden Sie hier.

      Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
      under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or
      any later version published by the Free Software Foundation.
      A copy of the license is included in the section entitled
      "GNU Free Documentation License"