# Befehl: graphics-ps, graphpin, graph-hp

      Das FreeDOS Grafik Tool.

## Syntax:

      GRAPH-PS (Optionen) - nur fuer Laserdrucker (PostScript)
      GRAPHPIN (Optionen) - fuer Nadeldrucker und andere ESC/P (Epson)
      GRAPH-HP (Optionen) - fuer HP PCL 3 Drucker
        Es wird empfohlen, die zu Ihrem Drucker passende Datei aus Verein-
        fachungsgruenden zu GRAPHICS.COM umzubenennen.

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      Gemeinsame Optionen:
        /1  Verwende LPT1 (Standard)
        /2  Verwende LPT2
        /3  Verwende LPT3
        /B  Ermoeglicht das Ausfuehren der CGA Hintergrundfarbpalette 0
        /I  Drucke schwarz als weiss und weiss als schwarz (nuetzlich
            wenn der Bildschirmhintergrund schwarz ist, um Tinte
            zu sparen: druckt schwarz, wo der Bildschirm weiss ist)
        /E  Economy Modus (nur 50 % Dichte). Kommt dadurch zustande, dass die
            Entfernung jeder Farbe zu weiss um 50 % des normalen Wertes
            vergroessert wird.
        /?  Zeigt die Hilfe
      Unterschiedliche Optionen:
      HP (GRAPH-HP - PCL) erlaubt die folgenden Zusatzoptionen:
        /C  Fuer 300 dpi anstelle von 600 dpi
        /R  Fuer Zufallsdithering anstelle von geordnetem Dithering
      PS (GRAPH-PS - Postscript) erlaubt die folgenden Zusatzoptionen:
        /C  Kompatibilitaetsmodus (HP Laserjet)
      PIN (GRAPHPIN - EPSON) erlaubt die folgenden Zusatzoptionen:
        /9  9-pin Modus (120x72, with /C 60x72)
        /C  Kompatibilitatesmodus (120x60dpi)
        /R  Fuer Zufallsdithering anstelle von geordnetem Dithering
        /X  Sendet die Druckdaten von gesamten Zeilen anstatt von Blocks
        Nach dem Laden des Treibers koennen Sie Screenshots drucken, indem
        Sie die 'Shift (Hochtaste) - PrintScreen (Drucktaste)' verwenden -
        auch in Grafikmodi.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      Verwenden Sie das zu Ihrem Drucker passende GRAPH*.COM - es wird im
      Hintergrund resident bleiben bis Sie neu starten. Sie koennen die
      'shift PrtScr' (Hoch- + Druck-) Taste waehrend GRAPH*.COM resident ist
      verwenden, um Hardcopies (Screenshots) von Bildschirminhalten in allen
      Standard CGA, EGA und VGA Modi auszudrucken. Es gibt leider keine
      Unterstuetzung fuer die Aufloesungsmodi VESA und Hercules. Der Druckauf-
      trag sollte sowohl auf DIN A4 als auch auf letter Papier passen. Der
      Bildschirm wird im Landschaftsmodus gedruckt: Der untere Teil ist auf
      der linken Seite des Papiers.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      graph-ps /1 /e

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      graphics

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 2003 Eric Auer, aktualisiert 2008 von W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.