# Befehl: jemm386

      JEMM386 ist ein Expanded Memory Manager.
      JEMM386 muss in der CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS geladen werden.

## Syntax:

      DEVICE=[Laufwerk][Pfad][jemm386.exe] [Optionen]
             Laufwerk  Der Laufwerksbuchstabe, z.B.: C:
             Pfad      Der zu waehlende Pfad, z.B.: \Beispiel\
      oder fuehren Sie es von der Kommandozeile aus:
      [Laufwerk][Pfad][jemm386.exe] [Optionen]

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

     +A20/NOA20    Aktiviert/deaktiviert die A20-Emulation (Standard: ein).
      ALTBOOT      Verwendet eine alternative Neustartstrategie.
      B=####       Gibt die niedrigste Segmentadresse fuer EMS Banking an
                   (Standard=4000).
      D=###        Setzt DMA Puffergroesse in KB (Standard=64, max.=128).
      EMX          Erweiterte EMX DOS Extender Kompatibilitaet.
      FASTBOOT     Schneller Neustart. Setzt voraus, dass Jemm386 in der
                   CONFIG.SYS geladen wurde.
      FRAME=E000   Setzt den EMS Seitenrahmen (FRAME=NONE deaktiviert Rahmen).
                   Jeder Wert zwischen 8000 und E000 wird akzeptiert, aber
                   nicht alle werden funktionieren.
      I=D000-D7FF  Erzwingt, dass ein Bereich fuer UMBs verwendet wird. Mit
                   dieser Option wird der Bereich C000-EFFF nach unbenutzten
                   Seiten durchgescannt. Kann auch verwendet werden, um (Teile
                   der) Bereiche A000-BFFF oder F000-F7FF als UMBs hinzuzu-
                   fuegen. Verwenden Sie diese Option vorsichtig!
      I=TEST       Scannt die ROMs nach unbenutzten Seiten, schliesst
                   gefundene Bereiche als UMBs ein.
      [MAX=]#####  Grenze fuer VCPI (und EMS wenn < 32M) Speicher in KB
                   (Standard: 120 MB).
      MIN=#####    Reserviert bis zu ##### kB fuer EMS/VCPI Speicher beim
                   Initialisieren (Standard=0).
      NOCHECK      Kein Zugriff auf Adressen die nicht mit ROM/RAM unterlegt
                   sind.
      NOEMS        Schaltet EMS aus. Verwenden Sie NOEMS um mehr freie
                   UMBs zu bekommen, wenn Sie kein EMS benoetigen.
      NODYN        Keine dynamische XMS Speicherzuweisung (verwenden Sie
                   MIN= um einen festen Wert zu setzen).
      NOHI         Verschiebt Jemms residenten Teil NICHT in den ersten UMB.
      NOINVLPG     Deaktiviert Verwendung des INVLPG Befehlscode in Jemm.
     +PGE/NOPGE    Page Global Enable Featureverwendung ein/aus (on/off)
                   (Standard: off).
      RAM/NORAM    Versucht UMBs zu liefern ein/aus (on/off) (Standard: on).
      S=D000-D7FF  Definiert Speicherbereich, der von UMBPCI als Shadow-RAM
                   aktiviert wurde und fuegt diesen Bereich als UMB ein.
      SB           SoundBlaster Treiber Kompatibilitaetsmodus.
      SPLIT        Gewinnt partiell verwendete 4 KB EPROM Seiten fuer
                   UMBs zurueck.
     +VCPI/NOVCPI  VCPI Unterstuetzung ein/aus (on/off) (Standard: on).
      VDS/NOVDS    Virtual DMA Services ein/aus (on/off) (Standard: on).
     +VME/NOVME    V86-Modus Erweiterungen ein/aus (on/off) (Standard: on).
      VERBOSE      Zeigt waehrend des Starts zusaetzliche Details
                   (Abkuerzung fuer VERBOSE: /V).
      X=D000-D7FF  Schliesst einen Bereich davon aus, von Jemm386 benutzt
                   oder beruehrt zu werden.
                   X=D000-D7FF kann z.B. bei Netzwerken benoetigt werden.
      X=TEST       Scanne den Speicherbereich C000-EFFF fuer UMB Ausschluss.
      /?           Zeigt die Hilfe.
     '+': Die Option kann dynamisch gesetzt werden, indem man Jemm386 von der
          Kommandozeile aus startet.
      Wird Jemm386 von der Kommandozeile aus gestartet, werden zusaetzlich
      folgende Befehle verstanden:
        LOAD        installiere
        UNLOAD      deinstalliere

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      JEMM386 benoetigt eine 80386+ CPU. Laden Sie JEMM386 mit
      "DEVICE=Laufwerk:\Pfad\JEMM386.exe" in der CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS
      (obwohl es eine ".exe"-Datei ist)! Zuvor sollte HIMEMX geladen sein.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      IN DER CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS:
        device=c:\fdos\bin\himemx.exe
        device=c:\fdos\bin\jemm386.exe

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      config.sys
      devload
     (emm386)
      fdconfig.sys
     (fdxms)
     (fdxms286)
     (himem)
      himemx
      jemmex
      xmgr

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 2011 W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.