# Befehl: diskcomp

      DISKCOMP vergleicht den Inhalt von zwei Disketten, Spur fuer Spur.

## Syntax:

      diskcomp [Laufwerk [Laufwerk]] [/1] [/8] [/4[0]] [/b] [/?]
               Laufwerk  Der Laufwerksbuchstabe der Diskette. Wenn nur ein
                         Laufwerksbuchstabe angegeben wird, wird davon
                         ausgegangen, dass dies auch das Vergleichslaufwerk
                         sein soll (bei Disketten). Wenn keine Laufwerksbuch-
                         staben angegeben werden, wird davon ausgegangen, dass
                         das Arbeitslaufwerk auch das Vergleichslaufwerk ist
                         (bei Disketten). Wenn beide Laufwerke (Quelle und
                         Vergleichsziel) identisch sind, muessen die Disketten
                         zum Vergleichen mehrfach gewechselt werden.

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      /1   Vergleicht nur die erste Seite der Disketten, selbst wenn es
           doppelseitige Disketten sind.
      /8   Vergleicht nur die ersten 8 Sektoren pro Spur.
      /40  Vergleicht nur die ersten 40 Spuren (Abkuerzung: /4)
      /b   Zwingt diskcomp, das BIOS zu verwenden, um auf das Floppylaufwerk
           zuzugreifen. (Das BIOS ist langsamer, dies kann aber aus
           Kompatibilitaetsgruenden auf manchen Maschinen erforderlich sein.)
      /?   Zeigt die Hilfe

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      Das Programm vergleicht zwei Disks (maximal jeweils 32 MB) und zeigt
      die md5-Summen-Uebersicht der Inhalte. Es meldet, ob die Diskinhalte
      unterschiedlich sind (zeigt eine Meldung und setzt den entsprechenden
      ERRORLEVEL).
      Wenn Sie nur einen Laufwerksbuchstaben angeben, muessen Sie die Disks
      nach dem Einlesen der ersten Disk wechseln. Wenn Sie keine Laufwerks-
      optionen angeben, werden im aktuellen Laufwerk zwei Disks miteinander
      verglichen.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      diskcomp A: A:  vergleicht zwei Disketten

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      comp
      diskcopy
      fc
      md5sum

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 1998 Jim Hall, aktualisiert 2007 von W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.