# Netzwerken unter FreeDOS - 3Com

      Wenn Ihre 3Com Netzwerkkarte (NIC) nicht von den Crynwr Paket-
      treibern unterstuetzt wird, koennen Sie hier einen Treiber finden:
      ftp://ftp.3com.com/pub/nic/3c90x/3c90x2.exe
      Das ist die EtherCD v5.4, Disk 2 von 2 der 3C90x Adapterfamilie.
      Disk 2 enthaelt DOS ODI und NDIS Treiber, Pakettreiber, Hilfedateien
      und die DOS Diagnostik. Sie ist ein selbstentpackendes DOS Programm
      (.exe-Datei). Nachdem Sie es ausgefuehrt haben, gehen Sie in das
      PKTDVR Unterverzeichnis und starten 3C90XPD.COM. Das sollte automa-
      tisch Ihre NIC (Netzwerkkarte) erkennen, was eine Zeitlang dauern
      kann und den Pakettreiber in den ersten freien Interrupt Vektor
      installieren, angefangen bei 0x60. Der Interrupt Vektor kann mit /I
      auch spezifiziert werden; vgl. auch /? fuer Details.
      Sie sollten dies in Ihrer AUTOEXEC.BAT ergaenzen.
      Danach koennen Sie jede WatTCP Anwendung, wie z.B. SSH (siehe:
      SSH2DOS) und Arachne konfigurieren und anwenden. Verwenden Sie
      folgende Befehlszeile in Ihrer WATTCP.CFG um den Interrupt Vektor
      zu spezifizieren:
        pkt.vector = 0x60

#### [Hauptseite] [oben]

      Copyright © 2007 Ulrich Hansen, Mainz (Germany), 2010 an die
      FreeDOS-Hilfe angepasst von W.Spiegl.
      Weitergehende Informationen finden Sie hier.

      Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
      under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or
      any later version published by the Free Software Foundation.
      A copy of the license is included in the section entitled
      "GNU Free Documentation License"