# Befehl: rdisk

      RDISK ist ein DOS-Ramdrive-Treiber wie tdsk (Turbodisk).

## Syntax:

      rdisk [/Sn] [/:L]

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      /Sn  Gibt die gewuenschte Ramdiskgroesse des XMS Arbeitsspeichers in
           Megabyte an. Die Werte koennen jede Zahl zwischen 2 und 2047 sein.
           /S1024 oder mehr erzeugt eine 1- bis 2 GIGABYTE grosse Ramdisk!
           Wenn /S weggelassen wird oder ungueltig ist, wird standardmaessig
           eine 25 MB grosse Ramdisk erzeugt. Bei alten V2.0 XMS Speicher-
           verwaltern (ROM-DOS usw.) kann nur /S2 bis /S60 verwendet werden.
      /:L  Gibt den fuer RDISK-Dateien gewuenschten Laufwerksbuchstaben an.
           L kann jeder verfuegbare Laufwerksbuchstabe zwischen A und Z sein,
           z.B. weist '/:N' den RDISK-Dateien den Laufwerksbuchstaben 'N:' zu.
           Wenn der Laufwerksbuchstabe zu hoch oder schon in Verwendung ist,
           wird RDISK abbrechen und der Benutzer muss in der CONFIG.SYS
           "LASTDRIVE=" eingeben, um mehr Laufwerke anzusprechen.
           Wenn RDISK in der CONFIG.SYS geladen wird oder /: weggelassen
           wird, wird der naechste freie Laufwerksbuchstabe verwendet.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      RDISK erzeugt ein SEHR schnelles Festplattenlaufwerk, das aus 2 MB bis
      zu 2 GB XMS Arbeitsspeicher besteht! Es laedt sich entweder als
      Systemtreiber in der CONFIG.SYS oder spaeter in der AUTOEXEC.BAT
      oder durch einen Benutzerbefehl. DOS kann kritische Programme,
      Datendateien oder andere Verzeichnisse, die einen schnellen Zugriff
      benoetigen (Compiler, temporaere Dateien, Datenbanken usw.) in die
      Ramdisk kopieren, wo sie mit Arbeitsspeichergeschwindigkeit gelesen
      oder geschrieben werden koennen. Wenn sie nach der CONFIG.SYS geladen
      werden, koennen RDISK-Dateien durch den /: Schalter jedem freien
      DOS Laufwerksbuchstaben zugewiesen werden. RDISK laeuft mit V2.0
      oder V3.0 XMS Speicherverwaltern (60-MB Maximum mit V2.0 XMS).
      Es benoetigt in Abhaengigkeit von der Systemkonfiguration nur 656 bis
      752 Bytes oberen Speicher und kann sich auch in den 640 KB DOS
      Arbeitsspeicher laden. RDISK ist ein kleiner "lade ihn und vergiss ihn"
      Treiber fuer Anwendungszwecke, wo Groessenveraenderung oder andere
      Features nicht gebraucht werden.
      Falls Sie mehr Informationen haben moechten, lesen Sie bitte die Datei
      "README.txt" in der Datei drivers.zip.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      In der CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS:
        Hier ein Beispiel fuer eine CONFIG.SYS-Datei, die V3.70+ UMBPCI
        und XMGR benutzt:
          SHELL=C:\DOS\COMMAND.COM C:\DOS /E:512 /P
          DEVICE=C:\BIN\UMBPCI.SYS
          DEVICE=C:\BIN\XMGR.SYS /W
          DOS=HIGH,UMB
          DEVICE=C:\BIN\JEMM386.EXE I=B000-B7FF X=C800-EFFF NOEMS  ;Optional
          DEVICEHIGH=C:\BIN\UIDE.SYS /S500 /D:CDROM1               ;Oder UIDEJR
          DEVICEHIGH=C:\BIN\RDISK.COM /S250                        ;Optional
              ..
              ..  Etc.
              ..
      Ein Beispiel fuer die AUTOEXEC.BAT:
          LH C:\BIN\RDISK.COM /S500 /:Q     [Laedt RDISK, weist Laufwerk Q: zu]
             ...
             ...
             ...
          MD Q:\DOS                         [Erzeugt Ramdisk-Verzeichnisse]
          MD Q:\USERPROG
          MD Q:\ ...
          COPY C:DOS\*.* Q:\DOS             [Kopiert DOS-Dateien in die Ramdisk]
          COPY C:\USERPROG\*.* Q:\USERPROG  [Kopiert Programme in die Ramdisk]
          COPY C:\...\*.* Q:\...            [Kopiert andere Dateien, falls
                                            erforderlich]
             ...
             ...                            [Optional:  Pruefe Ramdisk-Dateien]
             ...
          PATH Q:\DOS;Q:\USERPROG;Q:\...    [Informiert DOS ueber die
                                            'neuen Verzeichnisse!']

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      autoexec.bat
      config.sys
      fdconfig.sys
     (fdxms (XMS))
     (fdxms286 (XMS))
     (himem (XMS))
      himemx (XMS)
      jemmex (EMS)
      lastdrive
      tdsk

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 2010 Jack Ellis, aktualisert 2011
      von W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.