# Befehl: udma2.sys / udma2s.sys

      UDMA2.SYS / UDMA2S.SYS sind Festplatten-Caching-Treiber fuer UltraDMA
      Festplatten.
      UDMA2.SYS muss in der CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS geladen werden.
      Alternativ kann UDMA2.SYS waehrend des Betriebes mit DEVLOAD
      nachtraeglich geladen werden.
      UDMA2.SYS / UDMA2S.SYS sind veraltet. Der Autor gibt KEINEN Support
      mehr! Sie sollten stattdessen UIDE.SYS verwenden.

## Syntax:

      DEVICE = [Pfad]UDMA2.SYS [/O] [/L] [/S] [...]
      DEVICE = [Pfad]UDMA2S.SYS [/L] [/S] [...]
      DEVICEHIGH = [Pfad]UDMA2.SYS [/O] [/L] [/S] [...]
      DEVICEHIGH = [Pfad]UDMA2S.SYS [/L] [/S] [...]

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      /0   Nur bei UDMA2.SYS, ermoeglicht Ausgabeueberlappung. Dies erfordert
           einen XMS Speicherveralter (HIMEMX o. ae.) und 128 KB XMS Speicher.
           Wenn /B ebenfalls angegeben wird oder wenn XMS nicht verfuegbar
           ist, wird die Ausgabeueberlappung nicht aktiviert, da UDMA2.SYS
           dann den "nur DMA" Modus verwenden muss.
      /L   Begrenzt DMA auf den "unteren Speicher" unter 640 KB. /L ist
           ERFORDERLICH, um den UMBPCI "oberen Speicher-Treiber" oder einen
           vergleichbaren Treiber verwenden zu koennen, dessen obere Speicher-
           bereiche kein DMA unterstuetzen. Wenn /L gewaehlt ist, muss
           UDMA2.SYS oder UDMA2S.SYS im unteren Speicherbereich geladen sein
           (da auf ihre Befehlsliste ueber DMA zugegriffen wird), ansonsten
           wird das Laden des Treibers abgebrochen. /L veranlasst alle
           I-O Anfragen ueber 640 KB dazu, durch den XMS-Puffer des Treibers
           zu gehen. Wenn /B zusammen mit /L gewaehlt wird oder wenn XMS-
           Speicher nicht verfuegbar ist, wird solch ein I-O zur Ausfuehrung
           an das BIOS "durchgelassen".
      /S   Fuer UDMA2.SYS, ermoeglicht dem Treiber fuer den "nur DMA" Modus
           den "lokalen Stapel"(Stack). Bei UDMA2S.SYS ermoeglicht dies den
           "lokalen Stapel" in allen Faellen. Bitte beachten Sie, dass die
           zwei Treiber /S unterschiedlich handhaben! UDMA2S.SYS ermoeglicht
           normalerweise keinen Stapel (aus Kompatibilitaet mit alten
           Versionen!) und erfordert /S wann immer ein Stapel (Stack) ge-
           wuenscht wird. UDMA2.SYS setzt immer einen Stapel (Stack) (und
           ignoriert /s) bei der normalen Verwendung oder bei Ausgabeueber-
           lappung, so dass es /S lediglich beim "nur DMA" Modus braucht.
           /S ist gedacht fuer Systeme mit einem oder mehreren Benutzer-
           programmen, die "kurze" Laufzeitstapel (Stacks) setzen. /S und
           /B sind voneinander unabhaengig und koennen miteinander angegeben
           werden.
      /B   Veranlasst aus "Abwaertskompatibilitaetsgruenden", dass XMS
           Speicher ignoriert wird. /B erzwingt, dass UDMA2.SYS oder UDMA2S.SYS
           den "nur DMA" Modus verwenden. Deshalb streicht /B die Option /O
           (UDMA2 Ausgabeueberlappung ist deaktiviert), veranlasst, dass die
           "Initialisierungslesetests" bei UDMA2.SYS weggelassen werden und
           behandelt auch die Option /L wie oben ausgefuehrt.
      /Mn  Gibt den MAXIMALEN UltraDMA "Modus" an, der fuer alle Laufwerke
           gesetzt werden kann, wobei n eine Zahl zwischen 0 und 7 ist,
           siehe Liste:
             0 = ATA-16,   16 MB/sec.     4 = ATA-66,   66 MB/sec.
             1 = ATA-25,   25 MB/sec.     5 = ATA-100, 100 MB/sec.
             2 = ATA-33,   33 MB/sec.     6 = ATA-133, 133 MB/sec.
             3 = ATA-44,   44 MB/sec.     7 = ATA-166, 166 MB/sec.
           Laufwerke, die fuer langsamere "Modi" als den gewaehlten
           Wert ausgelegt sind, werden auf ihren eigenen hoechsten "Modus" be-
           grenzt. Momentan ist "Modus 7" ATA-166 noch nicht implementiert,
           aber jeder Treiber KANN damit umgehen, wenn UltraDMA Laufwerke es
           jemals verwenden sollten.
      /X   Nur bei UDMA2.SYS, deaktiviert die Initialisierung der "Lesetests".
           Dieser Schalter ist der "Notfallplan", um UDMA2.SYS dazu zu zwingen,
           auf "Problemsystemen" zu laden. Alle von den "Lesetests" angezeigten
           Fehler sollten, wenn irgendwie moeglich, bereinigt werden.
      Bei allen Schaltern kann ein "-" den "/" ersetzen und es koennen Gross-
      oder Kleinbuchstaben verwendet werden.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      UDMA2.SYS ist der Treiber mit den meisten Moeglichkeiten. Er ermoeglicht
      "Ausgabeueberlappung" die jeden Ausgang puffert und NICHT das Ausgabeende
      abwartet, so dass die Benutzerarbeit die DMA ueberlappen kann! Abhaengig
      vom System und der Software des Benutzers kann die Ausgabeueberlappung
      eine bemerkenswerte Geschwindigkeitssteigerung ergeben. Bei jedem Aus-
      gabefehler oder wenn ein 400 Millisekunden-Timer ablaeuft, wird eine
      Fehlermeldung angezeigt. Die Ausgabeueberlappung muss in der CONFIG.SYS
      in der Zeile, die UDMA2.SYS laedt mit einem /O aktiviert werden (siehe
      oben unter Optionen).
      UDMA2S.SYS ist der zu bevorzugende "kleine Treiber" fuer Systeme, die
      keine Ausgabeueberlappung verwenden. Er laesst das Ueberlappen und die
      "Initialisierungslesetests" weg, dadurch hat er eine Objektdateigroesse
      von nur 3.072 Bytes. Alle anderen Faehigkeiten des groesseren UDMA2.SYS
      (inclusive eines 80386 Tests) sind vorhanden. UDMA2S.SYS verwendet den
      gleichen 640 Byte grossen residenten "Kern" wie UDMA.SYS oder UDMAJR.SYS.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      In der CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS:
        DEVICE=C:\FDDOS\BIN\UDMA2.SYS
        DEVICEHIGH=C:\FDOS\BIN\UDMA2S.SYS

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      autoexec.bat
      config.sys
      devload
      fdconfig.sys
      himemx
     (udma.sys)
      uide.sys
     (xdma.sys)

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 2007 Jack Ellis, aktualisiert 2011 von W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.