# Befehl: devicehigh

      DEVICEHIGH laedt einen Treiber in den hohen Speicher, waehrend DEVICE
      den Treiber in den unteren oder konventionellen Speicher laedt.
      DEVICEHIGH ist ein CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS-Befehl.

## Syntax:

      devicehigh=[[Laufwerk][Pfad][Dateiname]] [Optionen]
                 Laufwerk   Der Laufwerksbuchstabe, z.B: C:
                 Pfad       Der zu waehlende Pfad, z.B.: \Beispiel\
                 Dateiname  Der zu ladende Treiber (Dateiname), z.B. himemx.exe

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      Optionen  Die Optionen sind Optionen des Treiberprogramms,
                nicht Optionen des 'device'-Befehls.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      DEVICEHIGH laedt den durch Laufwerk:\Pfad\Dateiname ausgewaehlten
      Treiber in den oberen [ueber 640 KB] Speicher (falls das fehlschlaegt,
      wird versucht, in den konventionellen Speicher zu laden). Die Optionen
      sind fuer den Treiber selbst; vgl. auch die Dokumentation zu den
      Optionen und ihre Verwendung, die mit dem speziellen Treiber geliefert
      wurde.
      Da DEVICEHIGH den Treiber in den hohen Speicher laedt, bleibt im unteren
      oder konventionellen Speicher mehr freier Platz fuer andere Treiber oder
      Programme uebrig. Damit ein Treiber in den hohen Speicher geladen werden
      kann, muss zuerst ein Verwalter fuer den hohen Speicherbereich, wie z.B.
      (HIMEM), HIMEMX oder JEMMEX geladen werden.
      DEVICEHIGH ist ein interner Befehl, d.h. der Befehl ist in der kernel.sys
      enthalten. Es wird zur Ausfuehrung des Befehls kein zusaetzlicher Befehl
      (Datei) benoetigt.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      In DER CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS:
        DEVICE=C:\FDOS\BIN\XMGR.SYS /N128 /B
        DEVICEHIGH=C:\FDOS\DRIVERS\UIDE.SYS /S125 /D:MYDVD
      BEI EINEM MENUE:
        23?DEVICEHIGH=C:\FDOS\BIN\XMGR.SYS /N128 /B
        23?DEVICEHIGH=C:\FDOS\DRIVERS\UIDE.SYS /S125 /D:MYDVD

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      config.sys
      device
      fdconfig.sys
     (fdxms)
     (fdxms286)
     (himem)
      himemx
      jemmex

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 1998 Jim Hall, aktualisiert 2011 von W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.