# Befehl: tdsk

      TDSK erzeugt eine RAM Disk. Ein Teil des Speichers wird dazu verwendet,
      wie eine Festplatte zu arbeiten. Da der Speicher viel schneller ist als
      eine echte Festplatte, sind RAM Disks sehr schnell, aber alles was auf
      ihnen gespeichert ist, geht verloren, sobald der Computer ausgeschaltet
      oder neu gestartet wird.
      TDSK unterstuetzt XMS, EMS und konventionellen Speicher.

## Syntax:

       device=tdsk.exe size [[s_sector [files [s_cluster]]]] [/E] [/A|X] [/C]
                            [/M]

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      size    Die Groesse der RAM Disk von 8 - 65534 KB.
      [[s_sector [files [s_cluster]]]]
              Nur fuer Fortgeschrittene. Die Groesse der Sektoren,
              Cluster und Rooteintraege auf der RAM Drive.
              Gueltige Werte fuer sector sind 32,64,128,256,512,1024,
              2048 Bytes.
              Dateien (im Rootverzeichnis) koennen 1 - 65.534 sein.
              Cluster koennen zwischen 1 und 255 sein (manche Systeme
              sind begrenzt auf 1,2,4,8,16,32,64,128)
      /E      Erzwingt die Verwendung von XMS Speicher
      /A      Spezifiziert die Verwendung von EMS Speicher
      /X      Spezifiziert die Verwendung von EMS Speicher
      /C      Erzwingt die Verwendung von konventionellem Speicher
              (nicht ideal; wird grundsaetzlich nur fuer Systeme empfohlen,
              die keinen XMS/EMS-Speicher haben oder wenn Sie mit XMS/EMS-
              Speicher Probleme haben)
      /I:nnn  nnn=Laendercode. Das zeigt die Hilfe in anderen Sprachen.
      /M      Schaltet den Ausgabebildschirm von Farbe auf Monochrome um
              (umschaltbar) waehrend in der CONFIG.SYS Monochrom als Stan-
              dard verwendet wird.
      /B      Vermeidet das Laden von TURBODSK wenn wenigstens eine Fest-
              platte im System vorhanden ist.
      /F      Aendert die Zahl der FAT-Kopien (Standard: 1) auf maximal 2.
      /H      Zeigt die Hilfe.
      /?      Zeigt die Hilfe.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      Size (Groesse der RAM Disk) muss zwischen 8 - 65534 KB liegen; gueltige
      sectors sind zwischen 32 - 2048 Bytes (Vielfaches von 2), obwohl manche
      DOS Versionen nur 128, 256 und 512 Bytes unterstuetzen.
      Die Anzahl von Dateien im Rootverzeichnis kann zwischen 1 und 65534
      liegen und die Sektoren pro Cluster koennen zwischen 1 und 255 liegen
      (manche Systeme benoetigen ein Vielfaches von 2). Nur die Angabe der
      Groesse ist unbedingt erforderlich.
      Turbodsk startet standardmaessig mit XMS oder EMS.
      Nach der Installation von TURBODSK (TDSK) in der CONFIG.SYS kann es
      von der AUTOEXEC.BAT oder der Eingabeaufforderung aus gestartet wer-
      den, um die Groesse des Laufwerks (Menge des verwendeten Speichers)
      zu veraendern; dies loescht gleichzeitig den Inhalt des bisherigen
      virtuellen Laufwerks.
      Sie koennen auch eine Groesse von 0 waehlen, um den vom Laufwerk
      verwendeten Speicher komplett freizugeben: Wenn Sie konventionellen
      Speicher verwenden, ist es nuetzlich, ein Laufwerk zu loeschen, bevor
      Sie die Groesse aendern. Wenn mehr als ein TURBODSK installiert ist,
      koennen sie identifiziert werden, indem man zusaetzlich den Laufwerks-
      buchstaben angibt.
      Standardmaessig versucht TDSK XMS oder EMS zu verwenden, bevor es
      konventionellen Speicher zu verwenden sucht. Die meisten modernen
      Computer haben XMS.

      Wozu verwendet man eine RAM Disk?

      Viele Programme erzeugen temporaere Dateien, die in einem temporaeren
      Verzeichnis gespeichert werden, das durch eine Umgebungsvariable gesetzt
      wurde:
      set temp=c:\temp
      Temporaere Dateien werden sowieso geloescht, wenn ein Programm beendet
      wird. Deshalb ist es eine der Hauptaufgaben von RAM Disks, dieses
      temporaere Verzeichnis zu halten.
      Dies beschleunigt die Leistung von solchen Programmen, da waehrend des
      Betriebs viel schneller darauf zugegriffen werden kann.
      TDSK hat folgende Beendigungswerte (EXITCODES/ERRORLEVEL):
          0: Laufwerk nicht formatiert (Laufwerksgroesse 0)
        252: Syntaxfehler
        253: Versuch, ein virtuelles Laufwerk in einer Multitasking-Umgebung
             wie Windows, DOSSHELL, TASKMAX/TASKMGR o.ae. zu modifizieren
        254: Ungueltiger Laufwerksbuchstabe
        255: Treiber wurde nicht in CONFIG.SYS installiert
      Ferner koennen auch Werte von 1 bis 127 zurueckgeliefert werden,
      diese haengen von den Behandlungsroutinen des XMS bzw. EMS ab.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      IN DER CONFIG.SYS
        device(high)=c:\fdos\bin\tdsk.exe 8096
                       (erzeugt 8096 KB grosse RAM Disk)
        tdsk.exe 0     verkleinert die RAM Disk auf 0 Byte Groesse (loescht
                       alle Dateien)
        tdsk.exe 2048  veraendert die RAM Disk auf 2048 KB Groesse (loescht
                       alle Dateien)

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      autoexec.bat
      config.sys
     (emm386 (EMS))
      fdconfig.sys
     (fdxms (XMS))
     (fdxms286 (XMS))
     (himem (XMS))
      himemx (XMS)
      jemm386 (EMS)
      jemmex (EMS)
      rdisk

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 2003 Robert Platt, aktualisiert 2011 von W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.