# Befehl: modecon

      MODECON (Befehl: MODE) konfiguriert und stellt den Zustand fuer
      verschiedene Hardwaregeraete ein und vieles mehr. MODECON ist nicht
      mehr in Verwendung. Bitte verwenden Sie stattdessen MODE.

## Syntax:

      mode [Geraet][Optionen]
        oder
      mode [Bildschirm-Modus]
             CON[:]  Konsole. Dies steuert den Display-Treiber, der vorher
                     installiert werden muss. Damit koennen Sie die Codeseite
                     des Bildschirmes einstellen. Dies ist hilfreich, weil
                     jede Codeseite verschiedene Zeichen anzeigen kann. Fuer
                     weitere Informationen ueber Codeseiten sehen sie im
                     CODEPAGE-INFORMATIONSPAKET.
             LPT[:]  Parallele Anschluesse
             COM[:]  Serielle Anschluesse
             PARK    Nicht implementiert in der FreeDOS Version.

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      MODE [Geraet]  [/STA[TUS]]   Zeigt den Status eines oder aller Geraete.
      MODE LPTn[:] Spalten[,[Zeilen][,Wiederholung]]
      MODE LPTn[:] [COLS=...] [LINES=...] [RETRY=...]
                                  Spalten (cpi), 6 oder 8 Zeilen pro Zoll
                                  (lpi) p fuer unendliche oder n fuer keine
                                  Wiederholung.
      MODE LPTn[:]=[COMn[:]|NUL]  Druckerumleitung an serielle Schnittstelle
                                  oder NUL Geraet.
      MODE COMn[:] Baud,Paritaet,Daten-,Stop-Bits,Wiederholung
      MODE COMn[:] [BAUD[HARD]=...] [PARITY=...] [DATA=...] [STOP=...]
                   [RETRY=...]    Leere Werte sind erlaubt.
                                  BAUD kann bis auf das B gekuerzt werden.
                                  Paritaet kann ein Anfangsbuchstabe der
                                  Woerter (odd, even, none, space, mark) sein
                                  fuer ungerade, gerade, kein, logisch 0 oder
                                  logisch 1.
                                  Daten-Bits und Stop-Bits liegen im Bereich
                                  5 bis 8 bzw. 1 bis 2.
                                  RETRY Option wird zur Zeit ignoriert!
                                  Geplant: Retry b/e/r -> busy/error/ready
                                  wenn beschaeftigt, p/n unendlich/nicht
                                  wiederholen.
      MODE CON[:] [CP|CODEPAGE] [/STA[TUS]]
                                  Zeigt den Status von CON (Konsole)
                                  FreeDOS DISPLAY muss vorher geladen werden.
      MODE CON[:] [CP|CODEPAGE] REF[RESH]
                                  Aktualisiert den aktiven Zeichensatz.
                                  FreeDOS DISPLAY muss geladen sein.
      MODE CON[:] [CP|CODEPAGE] PREP[ARE]=((Zeichensatzzahl) Codeseiten-Datei)
                                  FreeDOS DISPLAY muss geladen sein. Verwenden
                                  Sie PREP=((,cp2,cp3,cp5)...) zur Vorbereitung
                                  von Zeichensaetzen in anderen Puffern.
      MODE CON[:] [CP|CODEPAGE] SEL[ECT]=Zeichensatzzahl
                                  FreeDOS DISPLAY muss geladen sein.
      MODE CON[:] [NUMLOCK|CAPSLOCK|SCROLLLOCK|SWITCHAR]=Wert
                                  Wert kann + oder - sein fuer Feststelltasten
                                  beziehungsweise ein Zeichen fuer SWITCHAR.
      MODE CON[:] [COLS=...] [LINES=...]
                                  Moegliche Werte sind abhaengig von der
                                  Hardware.
      MODE CON[:] [RATE=...] [DELAY=...]
                                  Standardmaessig betraegt die Wiederholungs-
                                  rate 20 und der Verzoegerungswert der
                                  Tastatur 1. Die Rate im Bereich von 1 bis 32
                                  entspricht ungefaehr 2 bis 30 Zeichen pro
                                  Sekunde. Die Verzoegerungsangabe im Bereich
                                  von 1 bis 4 erfolgt in Viertelsekunden-
                                  Einheiten.
       MODE [40|80|BW40|BW80|CO40|CO80|MONO][,Zahl]
                                  Feste Anzeigemodi des Bildschirmes. Zahlen
                                  koennen 25, 28, 43 oder 50 sein. Werte von
                                  8, 14 oder 16 werden nicht als Zeilenzahl
                                  sondern als Schriftgroesse interpretiert.
      MODE [CO40|CO80|...],[R|L][,T]
                                  Dies sind die flexiblen Bildschirm-Modi.
                                  Die Werte fuer die Spalten sind 40, 80, 132
                                  und 25, 28, 30, 34, 43, 50, 60 fuer Zeilen.
                                  Verwenden Sie 8, 14 oder 16 als Zeilenwert,
                                  wenn Sie nur die Schriftart aendern wollen.
                                  Die Anzeige auf CGA-Schirmen links/rechts
                                  verschieben, T interaktiv.
      /?                          Zeigt die Hilfe.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      MODECON ist nicht mehr in Verwendung.
      Bitte verwenden Sie stattdessen MODE.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      - keines -

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      chcp
      cpidos
      display
      graftabl
      kc
      keyb
      keycode
      keyman
      klib
      kpdos
      listxdef
      mkeyb
      mode
      nlsfunc
      xkeyb

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 2003-2004 Aitor SANTAMARIA MERINO, Henrique PERON,
      aktualisiert 2011 von W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.