# Befehl: lbacache

      Lbacache ist ein Zwischenspeicher-Programm (Cache) zur Verbesserung der
      Leistung bei Zugriffen auf die Festplatte. Es erfordert XMS-Speicher
      und mindestens einen 386-Computer.

## Syntax:

      Zum Laden:    LBACACHE  [Groesse] [DRV Plattenliste] [FLOP] [TUNA] [TUNW]
                              [TUNS]
      Wenn geladen: LBACACHE  [INFO] [SYNC] [STOP] [STAT] [ZERO]
      Fuer Hilfe:   LBACACHE  HELP|/HELP|/?

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      Groesse   Gibt die Puffergroesse an. Standard: 2048K. Bei 1 bis 2 Ziffern
                ist die Puffereinheit (im XMS) 256 Kilobyte, andernfalls 1 wie
                z.B.: 'LBACACHE 8192'. Vor die Groessenangabe kann auch noch
                das Schluesselwort "BUF" gesetzt werden.
      FLOP      Zwischenspeicherung bei Diskettenzugriffen (automatisch A: und
                B:). Laden Sie zusaetzlich das Programm TICKLE, um den
                Diskettenzugriff zu beschleunigen. Bitte melden Sie Fehler. Zum
                Beispiel koennten falsche Annahmen ueber die Diskettengeometrie
                dazu fuehren, dass Daten bei Kopier-Aktionen mit den Disketten
                beschaedigt werden. Wenn Sie nur 1,44 MB-Disketten in einem
                entsprechenden Laufwerk verwenden, sind Fehler sehr
                unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.
      DRV Liste Auswahl von Festplatten, die zwischengespeichert werden
                sollen. NULL bedeutet keine. Anstatt diese Option zu verwenden
                wird dringend empfohlen LBAcache automatisch alle cachebaren
                Festplatte entdecken zu lassen!
                Die Liste kann  Ziffern von 0 bis 7 enthalten, fuer die BIOS-
                Laufwerke 80h + x. z.B.:
                023   BIOS Laufwerke 80h, 82h, 83h - erste, dritte und vierte
                      Festplatte (hda, hdc, hdd in der Linux-Terminologie).
                Wichtig: Erste BIOS-Festplatte bedeutet alle Laufwerks-
                Buchstaben, die sich auf der ersten physischen Festplatte
                befinden.
      TUNA      voll assoziative Zwischenspeicherung: Durchsucht im schlimm-
                sten Fall den ganzen Cache nach einem Sektor oder nach freien
                Platz. Ist bei grossen Caches langsamer, kann aber
                mehr Cachetreffer ergeben als bei der neuen (seit Juni 2004)
                Standardsuche mit bis zu N (aktuelle Einstellung: 16)
                Cache-Elementen (aktuelle Groesse eines Elements: 8kB).
      TUNW      Zwischenspeicherung auch beim Schreiben: Wenn Daten auf die
                Festplatte geschrieben werden, wird eine Kopie im Cache
                gespeichert, selbst wenn dies auch bedeutet, in Erwartung des
                spaeteren Wiedereinlesens neuen Platz fuer die Daten zu reser-
                vieren. Dies war der Standard bis Juli 2004. Schreibzugriffe
                brauchen mehr Cache, aber dies ist nuetzlich fuer Aufgaben mit
                einer Menge von temporaeren Dateien. Wenn Daten schon im Cache
                gespeichert sind, werden diese aktualisiert unabhaengig von
                dieser Option.
      TUNS      belegt 320 Bytes RAM niedrigen Arbeitsspeicher fuer Stacks (neu
                seit Juli 2004). Verwenden sie diese Option, wenn Sie LBAcache
                in den oberen Speicher von JEMM386 oder einem sonstigen DMA-
                problematischen UMB-Treiber laden moechten und ein SCSI-System
                haben, denn diese nutzen DMA fuer Geometrie-Check-Aufrufe.
                Beachten Sie, dass dieser Speicher per LBAcache STOP nicht
                freigegeben wird, da das Entlade-Protokoll dafuer zu viel
                geaendert werden muesste.
    Nichtlade-Optionen:
      INFO      Zeigt Cache-Statistiken und Informationen ueber LBAcache.
                Nuetzlich fuer Debugging-Zwecke, aber eher schwer zu verstehen.
      STAT      Zeigt nur eine leichter zu verstehende Cache-Statistik.
      ZERO      Setzt die Cache-Statistiken Zaehler auf Null.
      SYNC      Synchronisiert alle laufenden LBAcache Puffer fuer alle
                Laufwerke. Da LBAcache nie verzoegert schreibt, werden dadurch
                alle zwischengespeicherten Daten vergessen.
                Dies geschieht durch den Aufruf von int 13.46 (BIOS Festplatte:
                eject) fuer alle cache-faehigen Laufwerke  (0, 1, 0x80..0x87).
                Es wird empfohlen danach LBACACHE ZERO anzuwenden, um die
                Statistiken intuitiver lesen zu koennen.
      STOP      Beendet und entfernt alle laufenden Instanzen von LBAcache und
                gibt den XMS- und DOS-Speicher, den sie belegten, frei. Wenn
                die Interrupt-Kette nicht wiederhergestellt werden kann,
                verbleibt LBAcache im Speicher, aber mit einer reduzierten
                Groesse von < 500 Bytes. Der XMS-Speicher wird immer
                freigegeben. Wenn LBAcache als letztes speicherresidentes
                Festplattenprogramm geladen wurde, sollte es sich meistens
                entladen lassen. Beim mehrmaligem Laden von LBAcache kann oft
        	    nur die letzte Instanz vollstaendig entladen werden.
      COOL      versetzt den Cache in den "cool"-Modus: Zugriff auf Sektoren
                im Cache ist eingefroren (so weit wie moeglich - verwenden Sie
                TUNA um den Effekt zu verbessern). Siehe die Erlaeuterungen zu
                BINSEL, um herauszufinden, ob dieser experimentelle (9/2004)
                Modus fuer Sie nuetzlich ist.
      WARM      Versetzt den Cache in den "melt"-Modus: Sektoren, auf die zuge-
                griffen wurde, werden aufgetaut (geschmolzen? :-)). Siehe oben.
                Hinweis: WARM, COOL und TEMP zeigen alle Diagnose-Status Werte
                fuer die Fehlersuche, zum Beispiel den aktuellen "locked
                element count". Danach wird die normale Ausgabe von STAT
                angezeigt.
      TEMP      Stellt die "normale Temperatur" des Caches wieder her: Der
                eingefrorene Zustand des aktuellen Inhaltes wird so weit wie
                moeglich erhalten (wenn der Cache wirklich voll ist, werden
                Dinge geschmolzen).
                Jetzt haben Sie reservierte Teile des Caches fuer gefrorene /
                gesperrte Daten und den Rest des Cache im klassischen Modus.
                (9/2004)

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      Fuer weitere Informationen siehe lbacache.txt.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      In der CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS:
        INSTALL=LBACACHE.COM [Argumente]
      oder
        INSTALLHIGH=LBACACHE.COM [Argumente]
      oder auf der Kommandozeile oder in AUTOEXEC.BAT:
        LBACACHE [Argumente]
      oder
        LOADHIGH LBACACHE.COM [Argumente]

        LBACACHE              Aufruf des Kommandos ohne Optionen benutzt bei
                              Zugriffen auf Festplatten (falls durch das BIOS
                              ansprechbar) einen Cache mit der Standard-Puffer
                              Groesse.
        LBACACHE buf 20 flop  verwendet einen 5MB grossen Cache beim Lesen von
                              Festplatten und Disketten.
        LBACACHE info         zeigt Informationen ueber den Zwischenspeicher.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      cdrcache.sys
     (fdxms)
     (fdxms286)
     (himem)
      himemx
      jemmex
      tickle
      xmgr

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 2004 Robert Platt, uebersetzt 2011 von J. Jenderek.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.