# Befehl: country

      COUNTRY stellt das internationale Verhalten von DOS ein.
      COUNTRY ist ein CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS-Befehl.

## Syntax:

      country=nnn[,[mmm]][,[[Laufwerk][Pfad][Dateiname]]]
              Laufwerk   Der Laufwerksbuchstabe, z.B: C:
              Pfad       Der zu waehlende Pfad, z.B.: \Beispiel\
              Dateiname  Der Dateiname der Laenderschluesseldatei.
                         Wenn keiner angegeben wird, wird stattdessen
                         "COUNTRY.SYS" verwendet.

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      nnn       Der Laenderschluessel wie in der Tabelle unten beschrieben (in
                der Regel die internationale Telefonvorwahl; 001=US).
      mmm       Die Codepage, wie in der Tabelle unten beschrieben. (437 ist
                Standard, 850 ist upgedatete Form, 1252 fuer Windows).
                Wenn keine angegeben wird, wird automatisch eine Codepage
                gewaehlt.

      Laenderschluessel:
      In der Tabelle bedeuten:

        * HH eine 24-Stunden-Stunde
        * hh eine 12-Stunden-Stunde
        * X  AM und PM werden angehaengt (AM=morgens, PM=abends)

                                                Format fuer:
      Ort:             nnn        mmm        Datum       Zeit
    ===============================================================
    US                 001      437, 850   mm/dd/yyyy  hh:mm:ss.ssX
    Canadian French    002      863, 850   yyyy-mm-dd  HH:mm:ss,ss
    Latin America      003      850, 437   mm/dd/yyyy  hh:mm:ss.ssX
    Russia             007      866, 437   dd.mm.yyyy  HH:mm:ss,ss
    Netherlands        031      850, 437   dd-mm-yyyy  HH:mm:ss,ss
    Belgium            032      850, 437   dd-mm-yyyy  HH:mm:ss,ss
    France             033      850, 437   dd-mm-yyyy  HH:mm:ss,ss
    Spain              034      850, 437   dd-mm-yyyy  HH:mm:ss,ss
    Hungary            036      850, 852   yyyy-mm-dd  HH:mm:ss,ss
    Yugoslavia         038      850, 852   yyyy-mm-dd  HH:mm:ss,ss
    Italy              039      850, 437   mm/dd/yyyy  HH.mm.ss,ss
    Switzerland        041      850, 437   mm.dd.yyyy  HH,mm,ss.ss
    Czechoslovakia     042      850, 852   yyyy-mm-dd  HH:mm:ss,ss
    UK                 044      850, 437   dd/mm/yyyy  hh:mm:ss.ssX
    Denmark            045      850, 865   dd-mm-yyyy  HH:mm:ss,ss
    Sweden             046      850, 437   yyyy-mm-dd  HH.mm.ss,ss
    Norway             047      850, 865   mm.dd.yyyy  HH:mm:ss,ss
    Poland             048      850, 852   yyyy-mm-dd  HH:mm:ss,ss
    Germany            049      850, 437   dd.mm.yyyy  HH:mm:ss,ss
    Argentina          054      850, 437   dd/mm/yyyy  hh:mm:ss.ssX
    Brazil             055      850, 860   dd/mm/yyyy  HH:mm:ss,ss
    International
        English        061      850, 437   mm/dd/yyyy  HH:mm:ss.ss
    Portugal           351      850, 860   dd-mm-yyyy  HH:mm:ss,ss
    Finland            358      850, 437   dd.mm.yyyy  HH:mm:ss,ss

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      COUNTRY ermoeglicht/setzt die internationalen Features von DOS, indem
      es einen Laendercode auswaehlt und (nur mit dem instabilen / Entwick-
      lungskernel) optional auch eine Codepage und eine Landes-(COUNTRY-)Datei.
      Der stabile Kernel hingegen verwendet nur den nnn Wert. Fuer volle
      Unterstuetzung sollten Sie also den instabilen / Entwicklungskernel
      verwenden. Sie brauchen fuer letzteren auch eine COUNTRY.SYS Datei,
      waehrend der erstere das Dateinamenargument ignoriert und nur Datum/
      Uhrzeit/Zahlenformate setzt, indem er Werte verwendet, die fuer einige
      uebliche Laender in den Kernel hineinkompiliert wurden. Er setzt keine
      Sortierreihenfolge und Gross-/Kleinbuchstabenuebersetzungstabellen.
      NLSFUNC kann nur mit dem instabilen Kernel verwendet werden.
      COUNTRY ist ein interner Befehl, d.h. der Befehl ist in der kernel.sys
      enthalten. Es wird zur Ausfuehrung des Befehls kein zusaetzlicher Befehl
      (Datei) benoetigt.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      IN DER CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS:
        device=c:\fdos\bin\himemx.exe
        device=c:\fdos\bin\jemm386.exe
        dos=high,umb
        country=001,437,c:\fdos\bin\country.sys

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      country.sys
      config.sys
      fdconfig.sys
      kernel
      kernel-development
      nlsfunc

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 1998 Jim Hall, aktualisiert 2008 von W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.