# Befehl: xdma.sys

      XDMA.SYS ist ein DOS Treiber fuer UltraDMA Festplatten.
      XDMA.SYS muss in der CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS geladen werden.
      Alternativ kann XDMA.SYS waehrend des Betriebes mit DEVLOAD
      nachtraeglich geladen werden.
      XDMA.SYS ist veraltet. Der Autor gibt KEINEN Support mehr!
      Sie sollten stattdessen UIDE.SYS verwenden.

## Syntax:

      DEVICE[HIGH] = [Pfad]XDMA.SYS [/O] [/L] [/Q]

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      /O   Ermoeglicht Ausgabeueberlappung.
      /L   Begrenzt DMA auf den niedrigen Speicher unter 640 KB. /L wird
           gebraucht, um UMBPCI oder vergleichbare Treiber verwenden zu
           koennen, deren obere Speicherbereiche kein DMA koennen. Wenn /L
           verwendet wird, muss der Treiber im unteren Speicherbereich sein
           (I-O Befehllisten verwenden DMA), oder das Laden des Treibers wird
           abgebrochen! /L laesst den Treiber seinen "local buffer" fuer I-O
           von Daten unter 640 KB verwenden.
      /Q   Stiller Modus: Unterdrueckt den "piep" bei Ausgabeueberlappungs-
           fehlern.
      Bei allen Schaltern kann ein "-" den "/" ersetzen und es koennen Gross-
      oder Kleinbuchstaben verwendet werden.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      XDMA.SYS ist ein DOS-Treiber fuer UltraDMA Festplatten. Es unterstuetzt
      normale "Endverbraucher" PC Mainboards, die einen Intel, VIA, SiS, ALi
      oder vergleichbaren UltraDMA Controller haben, der vom BIOS in den
      "Legacy IDE Modus" gesetzt ist. XDMA.SYS unterstuetzt NICHT Serial-ATA,
      "Native PCI Modus" Server oder Einsteckkarten von Promise, SiiG usw.
      XDMA.SYS betreibt normale Mainboard IDE Chipsaetze und traegt dazu bei,
      dass Sie keine Einsteckkarten brauchen!
      XDMA.SYS kann bis zu 4 UltraDMA Festplatten jeder Groesse verwalten,
      inclusive neuere Festplatten mit mehr als 128 GB Speicherkapazitaet.
      Ein XMS Manager, wie HIMEMX oder JEMMEX und 128 KB XMS Speicher
      sind ebenfalls erforderlich, damit XDMA.SYS einen "local buffer" zu-
      weisen kann.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      DEVICE=C:\FDOS\BIN\XDMA.SYS
      DEVICEHIGH=C:\FDOS\BIN\XDMA.SYS /O

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      autoexec.bat
      config.sys
      devload
      fdconfig.sys
      himemx
      jemmex
     (udma.sys)
     (udma2.sys)
      uide.sys

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 2007 Jack Ellis, aktualisiert 2011 von W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.