# Befehl: switches

      SWITCHES richtet das Verhalten der Bootzeitprozedur ein.
      SWITCHES ist ein CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS-Befehl.

## Syntax:

      switches=/E[:xxx] /F /K /N /W

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      /F   uebergeht die Verzoegerungszeit zum Ueberpruefen ob F5/F8 gedrueckt
           wurde bevor die config.sys ausgefuehrt wird [analog zu
           SYS CONFIG skipconfigseconds=0]. F5 und F8 werden nur dann
           ausgefuehrt, wenn Sie gedrueckt waren, bevor DOS bootet, aber
           nachdem die Tastatur gestartet ist - man kann den richtigen Moment
           sehr leicht verpassen.
      /N   Schaltet die F5/F8 Unterstuetzung aus [vergleichbar mit kernel
           config (SYS CONFIG, run SYS CONFIG /? fuer Erlaeuterungen)
           skipconfigseconds=-1]. F5 (uebergehe config) und F8 (durchlaufe
           die config.sys in einzelnen Schritten) werden ignoriert.
      /K   Erzwingt die Behandlung der Tastatur als 86-Tasten Tastatur,
           nicht 102/105 Tasten. Das kann bei BIOSen oder Treibern hilfreich
           sein, die 102/105 Tasten Tastaturen nicht oder nur bedingt
           unterstuetzen koennen.
      /E   ermoeglicht das Verschieben von EBDA (Extended BIOS Data Area),
           optional kann eine Groesse in Kilobyte angegeben werden [xxx, im
           Bereich von 48-1024].
      /W   wird in FreeDOS NICHT unterstuetzt. Diese Option wuerde bei MS DOS
           fuer Windows 3.0 einen Merker setzen, um das Laden der wina20.386
           aus dem Stammverzeichnis zu uebergehen.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      SWITCHES ist ein interner Befehl, d.h. der Befehl ist in der kernel.sys
      enthalten. Es wird zur Ausfuehrung des Befehls kein zusaetzlicher Befehl
      (Datei) benoetigt.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      IN DER CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS:
        switches=/E[:48] /F /K /N /W

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      config.sys
      fdconfig.sys

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 2008 W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.