# Befehl: fdapm

      FDAPM ist ein APM Energie-Managementwerkzeug.

## Syntax:

      fdapm [Optionen]

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

     (keine)    Wenn keine Optionen angegeben sind, werden standardmaessig die
                Informations- und die Statistik-Ausgabe angezeigt (wenn das
                Programm von der Kommandozeile geladen wird, ansonsten verhaelt
                es sich wie mit der Option APMDOS, wenn es per INSTALL
                ausgefuehrt wird).
      APMoff    Deaktiviert den einfachen BIOS APM-Energiesparmodus.
      OFF       Wie APMoff, fuer die Kompatibilitaet mit dem MS POWER Programm.
      APMbios   Aktiviert den einfachen BIOS APM-Energiesparmodus.
      STD       Wie APMbios, fuer die Kompatibilitaet mit dem POWER Programm.
      APMDOS    Dies sollte maximale Energieeinsparungen ergeben. Es ist der
                einzige Modus, der FDAPM speicherresident laedt.
                Zum stoppen, waehlen sie APMbios / APMoff.
      ADV:MAX   Maximale Energieeinsparungen, fuer Kompatibilitaet mit POWER.
      ADV:MIN   Minimale Energieeinsparungen, fuer Kompatibilitaet mit POWER.
      ADV:REG   Eingeschraenkte Energieeinsparungen, fuer Kompatibilitaet mit
                MS POWER.
      INFO      Zeigt Informationen ueber APM-Status. Zeigt Dinge wie den
                prozentualen Batterie-Fuellstand.
      STATS     Zeigt Informationen ueber APM-Status. Zeigt Dinge wie die CPU-
                Auslastung in Prozenten an, wenn FDAPM oder POWER
                speicherresident geladen sind.
      FLUSH     Leert den Zwischenspeicher (schreibt Daten zurueck auf die
                Festplatte).
      SPINUP    Weckt die IDE-Festplatten wieder auf.
      SPINDOWN  Leert den Zwischenspeicher der Festplatten und stoppt die
                IDE-Festplatten an den ersten 2 IDE-Controllern. Die Benutzung
                erfolgt auf eigene Gefahr. Die Festplatten werden wieder
                hochfahren, wenn sie erneut verwendet werden. Die Festplatten
                haben eingebaute "Intelligenz" fuer so was. Um automatisch
                Energie zu sparen, kann oft ein per BIOS-Setup-Option
                eingestellt werden, dass der Festplatte beim Starten des
                Computers mitgeteilt wird, sich selbst herunterzufahren, wenn
                nach einer Weile kein Festplattenzugriff mehr erfolgt ist.
      ACPIOFF   Wirkt wie POWEROFF, verwendet aber ACPI anstelle von APM.
                Beachten Sie, dass die klassischen Funktionen auch ACPI
                verwenden, auch wenn keine APM-BIOS Unterstuetzung vorhanden
                ist. Das System wird in den S5-Auszustand versetzt nach dem
                Leeren des Zwischenspeichers und dem Runterfahren der
                Festplatten. Nuetzlich zum Vergleich der APM/ACPI-Handhabung.
      STANDBY   Leert den Plattenzwischenspeicher und geht in den Standby
                Modus. Benoetigt APM oder ACPI und eine ATX-Stromversorgung
                oder neuere.
      SUSPEND   Leert den Plattenzwischenspeicher, stoppt die IDE-Festplatten
                und das System. Ein BIOS mit "Suspend to disk" Unterstuetzung
                ist nuetzlich um ein Anlaufen der Festplatten beim Runterfahren
                zu verhindern. Benoetigt APM oder ACPI und eine ATX-
                Stromversorgung oder neuere.
      PURESUSP  Wirkt wie SUSPEND, aber stoppt die IDE-Festplatten nicht
                zuerst. Benoetigt APM oder ACPI und eine ATX-Stromversorgung
                oder neuere.
      POWEROFF  Leert den Plattenzwischenspeicher, stoppt die IDE-Festplatten,
                schaltet den Monitor und das System aus. Benoetigt APM oder
                ACPI und eine ATX-Stromversorgung oder neuere.
      PUREOFF   Wirkt wie POWEROFF, aber stoppt die IDE-Festplatten nicht
                zuerst. Nuetzlich, wenn Sie ihr BIOS ansonsten die Festplatte
                anlaufen lassen wuerde vor dem Abschalten des Stromes (autsch).
                Benoetigt APM oder ACPI und eine ATX-Stromversorgung oder
                neuere.
      VGAoff    Schaltet EGA/VGA-DPMS-Bildschirme aus (kein automatisches
                Aufwachen!). Zum Anschalten muessen sie die Option FDAPM VGAon
                verwenden oder den Rechner neu starten. VGAoff ist kein
                Bildschirmschoner. Verwenden Sie z.B. IDLEDPMS dafuer.
      VGAon     Schaltet den EGA/VGA-DPMS Bildschirm wieder ein. Ein
                Tastendruck nach der Benutzung der VGAoff Funktion wird die
                Bildschirmausgabe nicht wieder aktivieren. Es ist kein
                Bildschirmschoner. Es ist nur ein Weg, um die Videoausgabe
                ein- und auszuschalten ohne jede Art von Systemueberwachung
                oder automatischem Aufwachen.
      ZapStats  Loescht die STATS Zaehler.
      SPEEDn    Setzt die Geschwindigkeit auf n/8 (n * 12,5%) vom Maximum. (0
                haelt an bis der Power-Schalter gedrueckt wird). SPEED9 zeigt
                die aktuelle Einstellung an. SPEED9 ist die empfohlene Methode
                zum Testen, ob Ihr System ACPI in einer FDAPM kompatiblen
                Weise benutzt. Benoetigt ACPI.
      SPEED0    Versetzt das System in den S1-Standby-Modus mit ausgeschalteter
                CPU (druecken Sie den ATX Power-Schalter oder Sleep-Taste, um
                fortzufahren). Keines der anderen Geraeten wird abgeschaltet.
                Verwenden Sie das PCISLEEP Programm, wenn Sie mit dem PCI
                Energiemanagement experimentieren wollen.
      COLDboot  Fuehrt einen Neustart mit BIOS-Tests (POST) durch (Nach dem
                Leeren des Plattenzwischenspeichers), indem der 8042-Tastatur-
                Controller einen Impuls an die Hardware-Reset-Schaltungen
                sendet. Sehr aehnlich wie bei den seltenen Faellen von einem
                echten kalten Neustart durch Druecken der Reset-Taste oder dem
                rabiateren Stromabstellen.
      WARMboot  Fuehrt einen Neustart ohne BIOS-Tests (POST) durch. Dies ist
                in der Regel sicher, kann aber abstuerzen bei inkompatiblen
                Protected Mode Software, wie einige Versionen von EMM386.
                Leert den Plattenzwischenspeicher vor dem Neustart.
      HOTboot   Versucht einen sofortigen Neustart per Interrupt 19h (wird oft
                abstuerzen!). Vor dem Neustart versucht FDAPM die Leerung des
                Zwischenspeichers (zurueckschreiben der Daten auf die
                Festplatte) zu veranlassen und wartet einen Moment.
      HELP      Zeigt die Hilfe.
      /?        Zeigt die Hilfe.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      FDAPM ist ein Ersatz fuer das MS-DOS Programm POWER.
      APM: Advanced Power Management.
      ACPI: Advanced Configuration and Power Interface.
      ATX: Advanced Technology Extended.
      DPMS: Display Power Management Signaling.
      Bitte lesen Sie fdapm.txt in dem fdapm Paket fuer weitere Informationen.
      Gross-, Kleinschreibung sind irrelevant, die Zeichen "-" oder "/" sind
      nicht erforderlich.
      Alle Festplatten Schlaf-, Standby-, OFF-Optionen sind verzoegert um der
      Festplatte Zeit zu geben den Zustand zu aendern. All diese und alle
      Neustart-Optionen veranlassen die Leerung den Plattenzwischenspeichers
      bevor die eigentliche Aktion beginnt.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      fdapm apmdos  ergibt eine maximale Energieeinsparung
      fdapm speed2  setzt die Geschwindigkeit auf 2x12,5% = 25% der maximalen
                    Geschwindigkeit z.B. fuer alte Spiele

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      pcisleep

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 2004 Eric Auer, aktualisiert 2008 von J. Jenderek.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.