# Netzwerken unter FreeDOS - WiFi (drahtloses Netzwerk)

## Uebersicht

      WiFi/drahtloses Netzwerk funktioniert mit FreeDOS und einigen
      Netzwerk-Adaptern. Es scheint auf 802.11b-Karten mit einer
      Maximalgeschwindigkeit von 11Mb/s begrenzt zu sein. Die Ver-
      schluesselung ist WEP, d.h. das Netzwerk wird unsicher sein.
      Drahtlose Geraete, die ueber USB verbunden sind, koennen unter
      FreeDOS noch nicht verwendet werden.

#### [Hauptseite] [oben] [Netzwerkkarten] [Pakettreiber] [Installationsberichte]

## Netzwerkkarten die funktionieren sollten

      Karten, die behaupten, dass sie DOS-Treiber haben (keine Garantie!)
      sind zum Beispiel:
      PCMCIA
        * Cisco Aironet 352 (CSCOAIRPCM352) 802.11b
        * Cisco Aironet 351 (AIR-PCM351-RF) 802.11b
        * Cisco Aironet 352 (AIRPCM352R)
        * Cisco Aironet 352 (AIRPCM352B)
        * Alvarion BreezeNET PRO.11 (511410)
        * Alvarion BreezeNET PRO.11 (511419)
        * Motorola spectrum24 LA 4111 (LA-4111-1000-US) 802.11b
        * Motorola Spectrum24 LA-3021 (LA3021102FB) 802.11
        * Intel PRO/Wireless 2011B (WPC2011BWWP100) 802.11b
        * Proxim ORiNOCO Classic Gold (8410-WD) 802.11b
        * NetBotz (nbac0227) 802.11b
      PCI
        * Proxim ORiNOCO 11b (8422-WD) 802.11b

#### [Hauptseite] [oben] (Netzwerkkarten) [Pakettreiber] [Installationsberichte]

## Pakettreiber

      Fuer die Karten von Lucent (Ableger: Avaya und Agere), z.B. die
      "ORiNOCO", hat Agere einen funktionierenden Pakettreiber fuer DOS
      namens WVLAN42.COM geschrieben, den man hier finden kann (vgl.:
      http://www.szivarvanynet.hu/download/radionet/Drivers/Avaya/Dos/).

#### [Hauptseite] [oben] [Netzwerkkarten] (Pakettreiber) [Installationsberichte]

## Installationsberichte

      Die Installationen der Cisco Aironet PCM 3xx oder LMC 3xx Client
      Adapter auf einem DOS System werden hier beschrieben:
        * http://www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/
          technologies_tech_note09186a00801beda4.shtml
        * http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/wlan_adapter/350_cb20a/
          user/ms-dos/configuration/guide/dosinst.pdf
        * http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/aironet-utils-dos
      Roberto Perotti schrieb einen Installationsbericht (vgl.:
      http://www.perotti.ic.cz/wavelan/) ueber die Orinoco/Lucent/Agere/Avaya
      Karten und FreeDOS.
      Christof Lange berichtete der Arachne Liste, dass er eine Avaya
      PCMCIA Karte unter DOS am Laufen haette (vgl.: http://www.freelists.
      org/post/arachne/Arachne-and-wifi).

#### [Hauptseite] [oben] [Netzwerkkarten] [Pakettreiber] (Installationsberichte)

      Copyright © 2007 Ulrich Hansen, Mainz (Germany), 2010 an die
      FreeDOS-Hilfe angepasst von W.Spiegl.
      Weitergehende Informationen finden Sie hier.

      Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
      under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or
      any later version published by the Free Software Foundation.
      A copy of the license is included in the section entitled
      "GNU Free Documentation License"