# Netzwerken unter FreeDOS - Ethernet

      Ehternet ist eine Familie von grundlegenden Netzwerk-Technologien fuer
      lokal begrenzte Netzwerke (local area networks = LANs). Der Name kommt
      vom physikalischen Konzept des Aethers. Netzwerkschnittstellenkarten
      (network interface cards = NICs), wie zum Beispiel von 3Com und anderen,
      kann man fuer sehr stark variierende Netzwerke finden. Die ueblichsten
      sind Ethernet (in verschiedenen Versionen), Token Ring und Arcnet.
      NICs sind am meisten fuer PCI erhaeltlich, aber es gibt auch
      noch aeltere ISA-Karten. Die meisten modernen PCs haben die Netzwerk-
      schnittstelle auf dem Motherboard integriert. Laptops unterstuetzen
      auch drahtloses Netzwerken, auch WiFi genannt.
      Eine Ethernetverbindung ist die leichteste Methode, um ADSL ueber ein
      Modem oder einen Router zu verwenden. Auch wenn es moeglich waere, einen
      USB Treiber zu verwenden, waere es trotzdem schwieriger.
      Wenn Sie Ethernet waehlen, werden sie einen unterstuetzenden Treiber, wie
      z.B. Crynwr, ODI oder NDIS benoetigen. Das am meisten uebliche Protokoll
      ist TCP/IP, aber viele Netzwerke unterstuetzen auch IPX/SPX. Um Daten mit
      anderen Betriebssystemen zu teilen, benoetigen Sie NFS oder CIFS.

#### [Hauptseite] [oben]

      Copyright © 2007 Ulrich Hansen, Mainz (Germany), 2011 an die
      FreeDOS-Hilfe angepasst von W.Spiegl.
      Weitergehende Informationen finden Sie hier.

      Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
      under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or
      any later version published by the Free Software Foundation.
      A copy of the license is included in the section entitled
      "GNU Free Documentation License"