# Netzwerken unter FreeDOS - NTCPDRV

## Uebersicht:

      Der Trumpet TCP Treiber ist ein externer TCP/IP Kernel. Er arbeitet
      als TSR (=terminate and stay resident=beende und bleibe resident im
      Speicher) Programm, das oberhalb eines Pakettreibers laeuft.
      TCPDRV wurde 1992 von Peter Tattam, einem Programmierer an dem "Psycho-
      logy department of the University of Tasmania" in Hobart, Australien,
      geschaffen. Laut einer Biographie auf seiner Webseite (vgl.: http://
      www.tattsoft.com/aboutUs.htm) entwickelte er die Shareware "Trumpet
      Newsreader" kurze Zeit zuvor und schrieb den TCP Treiber nur deshalb,
      weil nichts anderes fuer Turbo Pascal frei erhaeltlich war. Die Ent-
      wicklung fuehrte letztendlich zu der beliebten Windowssoftware "Trumpet
      Winsock", die Tattam ueber seine eigene Gesellschaft "Trumpet Interna-
      tional of Australia", gegruendet 1994, vertrieb (vgl.: http://www.
      trumpet.com.au/).
      TCPDRV 2.01 wurde als "experimentelle Version" veroeffentlicht. Im Jahr
      1993 folgte eine Version 3.01, die sich NTCPDRV nannte. Die Verbesse-
      rungen enthielten eine effizientere Speicherverwaltung und Bugfixes
      (=Fehlerbeseitigungen vgl.: http://alumnus.caltech.edu/~dank/trumpet/).
      Beide Versionen und die Textdatei TCP201.SPE (vgl.: http://wiretap.
      area.com/Gopher/pub/tsoft/trumpet-abi/tcp201.specification) - die
      Spezifikation fuer Programmierer - wurden veroeffentlicht und sind von
      der Trumpet Webseite herunterladbar (vgl.: http://www.trumpet.com.au/
      dosapps/).
      Die Lizenzbedingungen auf dieser Seite sind kurz und einfach gehalten:
      "Diese DOS Anwendungen sind frei und ohne Support verfuegbar." Dank der
      Beliebtheit der Trumpet Software kann sie von verschiedenen Mirrors
      heruntergeladen werden (vgl.: http://wiretap.area.com/Gopher/pub/
      tsoft/trumpet-abi/). Eine kommerzielle Version des TCP Treibers ist
      von Peter Tattams neuer Firma "Tattam Software Enterprises" erhaeltlich
      (vgl.: http://www.tattsoft.com/index.php/products/tcpip-driver.html).

#### [Hauptseite] [oben] [Installation]

## Installation und Konfiguration:

      Laden Sie die NTCPDRV.ZIP (vgl.: http://wiretap.area.com/Gopher/pub/
      tsoft/trumpet-abi/ntcpdrv.zip) herunter und entpacken sie. Wenn Sie
      eine Dokumentation brauchen, laden Sie die aeltere Version TCP201.ZIP
      (vgl.: http://wiretap.area.com/Gopher/pub/tsoft/trumpet-abi/tcp201.zip)
      zusaetzlich herunter, die noch einige zusaetzliche Anwendungen ent-
      haelt. Der TCP/IP Kernel muss mit Ihren Netzwerkeinstellungen konfi-
      guriert werden. Das kann entweder ueber Kommandozeilenparameter oder
      ueber Einstellungen in den DOS Umgebungsvariablen geschehen.
      Starten Sie also NTCPDRV.EXE mit einem Befehl wie diesem (EINE Zeile!):
          NTCPDRV -ip=192.168.1.80 -netmask=255.255.255.0
          -gateway=192.168.1.1 -dns-host=192.168.1.1
      oder konfigurieren Sie es zuerst, indem Sie Umgebungsvariablen setzen:
      Fuegen Sie folgende Zeilen in der AUTOEXEC.BAT oder einer Batchdatei
      hinzu, die vor NTCPDRV.EXE gestartet wird:
          --- AUTOEXEC.BAT ---
          set ip=192.168.1.80
          set netmask=255.255.255.0
          set gateway=192.168.1.1
          set dns=192.168.1.1
      Wie in dem Bild unten gezeigt, sucht der Kernel, nachdem er gestartet
      ist, automatisch nach einem verwendbaren Interrupt Vektor. Sie koennen
      auch den Parameter "-vec=61" verwenden, um zum Beispiel den Vektor 0x61
      zu spezifizieren, der fuer den Pakettreiber fuer Anwendungen bereitge-
      stellt wird. Mehr Moeglichkeiten finden Sie in der Dokumentation.

      (Bild: Startmeldungen von NTCPDRV)

      Nachdem der Trumpet TCP/IP Kernel gestartet wurde, koennen Sie mehrere
      TCP/IP Anwendungen, die einen TCP/IP Kernel benoetigen, laufen lassen
      (zum Beispiel den Trumpet Newsreader, die DOS Webserver Sioux oder
      Webserv). Ihre Maschine ist dann auch von einem Netzwerk aus erreich-
      bar, versuchen Sie einfach mal einen "Ping".

      (Bild: Ping von einer Windowsmaschine")

      In obigem Bild "pingen" wir die Maschine mit FreeDOS und dem laufenden
      NTCPDRV TSR von einem anderen Computer mit Windows XP aus an. Es hat
      nicht den schnellsten Durchsatz und das erste Paket ging verloren.
      Dann pingen wir ihn von einer Debian GNU/Linux Maschine aus an:

      (Bild: Ping von einer GNU/Linux Box)

      Das erste Paket benoetigt wieder mehr Zeit, das dritte wird in akzeptab-
      ler Zeit empfangen. Wenigstens sehen wir: Das Netzwerk funktioniert und
      der Trumpet TCP Treiber antwortet auf unsere Ping-Anfragen.

#### [Hauptseite] [oben] (Installation)

      Copyright © 2007 Ulrich Hansen, Mainz (Germany), 2011 an die
      FreeDOS-Hilfe angepasst von W.Spiegl.
      Weitergehende Informationen finden Sie hier.

      Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
      under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or
      any later version published by the Free Software Foundation.
      A copy of the license is included in the section entitled
      "GNU Free Documentation License"