### - m -

- main() : usart_example.c

### - u -

- usart_bw_write_char() : usart.h
- usart_framing_error() : usart.h
- usart_get_echo_line() : usart.h , usart.c
- usart_getchar() : usart.c , usart.h
- usart_init_hw_handshaking() : usart.h , usart.c
- usart_init_IrDA() : usart.c , usart.h
- usart_init_iso7816() : usart.c , usart.h
- usart_init_modem() : usart.c , usart.h
- usart_init_rs232() : usart.h , usart.c
- usart_init_rs232_tx_only() : usart.c , usart.h
- usart_init_rs485() : usart.c , usart.h
- usart_init_sync_master() : usart.c , usart.h
- usart_init_sync_slave() : usart.c , usart.h
- usart_iso7816_enable_receiver() : usart.h
- usart_iso7816_enable_transmitter() : usart.h
- usart_mode_is_multidrop() : usart.c
- usart_overrun_error() : usart.h
- usart_parity_error() : usart.h
- usart_putchar() : usart.h , usart.c
- usart_read_char() : usart.c , usart.h
- usart_reset() : usart.c , usart.h
- usart_reset_status() : usart.h
- usart_send_address() : usart.c , usart.h
- usart_set_async_baudrate() : usart.c
- usart_set_iso7816_clock() : usart.c
- usart_set_sync_master_baudrate() : usart.c
- usart_set_sync_slave_baudrate() : usart.c
- usart_test_hit() : usart.h
- usart_tx_empty() : usart.h
- usart_tx_ready() : usart.h
- usart_write_char() : usart.h , usart.c
- usart_write_line() : usart.c , usart.h