### - m -

- main() : tc_example1.c

### - t -

- tc_configure_interrupts() : tc.c , tc.h
- tc_get_interrupt_settings() : tc.h , tc.c
- tc_init_capture() : tc.c , tc.h
- tc_init_waveform() : tc.h , tc.c
- tc_read_ra() : tc.c , tc.h
- tc_read_rb() : tc.c , tc.h
- tc_read_rc() : tc.c , tc.h
- tc_read_sr() : tc.h , tc.c
- tc_read_tc() : tc.c , tc.h
- tc_select_external_clock() : tc.c , tc.h
- tc_software_trigger() : tc.c , tc.h
- tc_start() : tc.c , tc.h
- tc_stop() : tc.c , tc.h
- tc_sync_start() : tc.c , tc.h
- tc_sync_trigger() : tc.h , tc.c
- tc_write_ra() : tc.h , tc.c
- tc_write_rb() : tc.c , tc.h
- tc_write_rc() : tc.h , tc.c