### - g -

- getBaudDiv() : spi_at32ap7000.c

### - i -

- init_spiMaster() : spi_example.c
- init_spiSlave() : spi_example.c

### - m -

- main() : spi_example.c

### - r -

- rgb_blinkColor() : spi_example.c
- rgb_setColor() : spi_example.c

### - s -

- spi_disable() : spi_at32ap7000.c , spi_at32ap7000.h
- spi_disablePDC() : spi_at32ap7000.h
- spi_enable() : spi_at32ap7000.c , spi_at32ap7000.h
- spi_enablePDC() : spi_at32ap7000.h
- spi_getRcr() : spi_at32ap7000.h
- spi_getStatus() : spi_at32ap7000.c , spi_at32ap7000.h
- spi_getTcr() : spi_at32ap7000.h
- spi_initMaster() : spi_at32ap7000.c , spi_at32ap7000.h
- spi_initSlave() : spi_at32ap7000.c , spi_at32ap7000.h
- spi_initTest() : spi_at32ap7000.h , spi_at32ap7000.c
- spi_masterSend() : spi_example.c
- spi_read() : spi_at32ap7000.c , spi_at32ap7000.h
- spi_readRegisterFullCheck() : spi_at32ap7000.c , spi_at32ap7000.h
- spi_reset() : spi_at32ap7000.h , spi_at32ap7000.c
- spi_selectChip() : spi_at32ap7000.c , spi_at32ap7000.h
- spi_selectionMode() : spi_at32ap7000.c , spi_at32ap7000.h
- spi_set_RxBuf() : spi_at32ap7000.h
- spi_set_TxBuf() : spi_at32ap7000.h
- spi_setupChipReg() : spi_at32ap7000.h , spi_at32ap7000.c
- spi_slaveReceive_and_compare() : spi_example.c
- spi_slaveReceiveAndCompare() : spi_example.c
- spi_unselectChip() : spi_at32ap7000.h
- spi_variableSlaveWrite() : spi_at32ap7000.c , spi_at32ap7000.h
- spi_write() : spi_at32ap7000.c , spi_at32ap7000.h