# Befehl: stacks

      STACKS fuegt Stack Frames hinzu um Hardware Interrupts spezifizieren
      zu koennen.
      STACKS ist ein CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS-Befehl.

## Syntax:

      stacks=nn,mmm

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      nn   Die Anzahl der Stacks im Bereich 8-64 und 0.
      mmm  Die Groesse jedes Stacks in Bytes, im Bereich 32-512.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      Der Befehl STACKS wird normalerweise nicht benoetigt.
      STACKS veraendert die Anzahl und Groesse der verfuegbaren Hardware
      Interrupt Stacks.
      nn ist die Zahl der unterschiedlichen Stacks und mmm ist die Groesse
      jedes einzelnen in Bytes.
      In einigen Faellen koennen Sie 'stacks=0,0' verwenden, um nur Standard
      Stacks zu verwenden, anstelle DOS extra Stacks fuer Hardware Interrupts
      zuweisen zu lassen.
      STACKS ist ein interner Befehl, d.h. der Befehl ist in der
      kernel.sys enthalten. Es wird zur Ausfuehrung des Befehls kein
      zusaetzlicher Befehl (Datei) benoetigt.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      IN DER CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS:
        stacks=16,256

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      config.sys
      fdconfig.sys
      stackshigh

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 1998 Jim Hall, aktualisiert 2008 von W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.