# Befehl: fdisk

      FDISK erstellt auf einer Festplatte eine oder mehrere Partitionen, die
      danach mit FORMAT formatiert werden koennen.
      Im Anschluss sind die Partitionen zur Verwendung unter FreeDOS bereit.

## Syntax:

      fdisk [Optionen]
            FDisk kann auf zwei Art und Weisen verwendet werden:
              * Ohne Optionen. FDisk zeigt dann ein interaktives Menue an.
              * Mit Optionen.
            Eine Ausnahme ist die /MONO Option, die ebenfalls das
            interaktive Menue (im Monochrom-Modus) anzeigt.

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      Grundsaetzliche Anmerkungen zu den Optionen:
        * Partitionen, Partitionstypen und Laufwerke werden alle in Zahlen
          angegeben.
        * Groessen werden in Megabytes angegeben oder als Prozent, wenn ein
          ,100 folgt. Zum Beispiel wuerde 50 50 MB und 50,100 50% bedeuten.

      (keine Optionen)  Laeuft im interaktiven Modus.
        /REBOOT         Startet den Computer neu (reboot).
        /? [/NOPAUSE]   Zeigt die Hilfe.

      Schalter fuer die interaktive Benutzeroberflaeche (Menue):
        /ACTOK          Uebergeht die Integritaetspruefung.
        /FPRMT          Fraegt im interaktiven Modus nach FAT32/FAT16
        /MONO           Erzwingt den Monochrommodus fuer die Benuteroberflache
        /Q              Haelt das System davon ab, nach dem Beenden von FDisk
                        neu zu starten (Anmerkung: FDisk wird bei Programmende
                        nicht neu starten, ausser wenn der Neustart in der
                        fdisk.ini Datei auf "enabled" gesetzt ist).
        /X              Verwende keine LBA Partitionen.
        /XO             Ermoegliche erweiterte Optionen.

      Erzeugen von primaeren Partitionen und logischen Laufwerken:
      Groessenangaben sind in MB oder [,100] in Prozent.
        /PRI:'Groesse'[,100] [/SPEC:'Typ#'] [Laufwerk#]
                        Erzeugt eine primaere Partition.
        /PRIO:'Groesse'[,100] [/SPEC:'Typ#'] [Laufwerk#]
                        Erzeugt eine primaere FAT16 Partition.
        /EXT:'Groesse'[,100] [Laufwerk#]
                        Erzeugt eine erweiterte DOS Partition.
        /EXTO:'Groesse'[,100] [Laufwerk#]
                        Erzeugt eine erweiterte FAT16 DOS Partition.
        /LOG:'Groesse'[,100] [/SPEC:'Typ#'] [Laufwerk#]
                        Erzeugt eine logische Partition in der erweiterten
                        Partition.
        /LOGO:'Groesse'[,100] [/SPEC:'Typ#'] [Laufwerk#]
                        Erzeugt eine logische FAT16 Partition in der
                        erweiterten Partition.
        /AUTO [Laufwerk#]
                        Partitioniert die Festplatte automatisch mit FAT16-
                        Partitionen.
        [/SPEC:'Typ#']
                        Spezifiziert die Partitionstypnummer.

      Aktivierung/Deaktivierung von Partitionstabellen:
        /ACTIVATE:'Partition#' [Laufwerk#]
                        Setzt die Partition 'Partition#' auf aktiv.
        /DEACTIVATE [Laufwerk#]
                        Deaktiviert alle Partitionen auf 'Laufwerk#'.

      Partitionen loeschen - VORSICHTIG BENUTZEN!
        /CLEAR [Laufwerk#]
                        Loescht alle Partitionen.
        /CLEARALL [Laufwerk#]
                        Loescht alle Partitionen und den Master Boot Record.
        /DELETE {/PRI[:#] | /EXT | /LOG:'Partition#'|/NUM:'Partition#'}
                [Laufwerk#]
                        Loescht eine Partition (primaer, erweitert, logisch)
                        Achtung: Logische Laufwerk starten bei /NUM=5

      MBR (Master Boot Record) Modifikationen:
        /AMBR [Laufwerk#]
                        Schreibt den in der "boot.mbr" Datei gespeicherten
                        MBR nach 'Laufwerk#'.
        /BMBR [Laufwerk#]
                        Schreibt den BOOTEASY MBR nach 'Laufwerk#'.
        /CMBR [Laufwerk#]
                        Erzeugt den MBR.
        /MBR  [Laufwerk#]
                        Schreibt den Standard MBR nach 'Laufwerk#'.
        /SMBR [Laufwerk#]
                        Speichert den aktuellen MBR auf 'Laufwerk#' in
                        eine Datei namens "boot.mbr".
        /RMBR [Laufwerk#]
                        Stellt den MBR von 'Laufwerk#' wieder her.

      Partitionstabellenmodifikationen:
        /MODIFY:'Partition#','Typ#' [Laufwerk#]
                        Aendert den Partitionstyp zu Typ 'Typ#'. Logische
                        Laufwerke beginnen bei "5".
        /MOVE:'Quell_Partition#','Ziel_Partition#' [Laufwerk#]
                        Verschiebt die Eintragung in der primaeren Partitions-
                        tabelle von Quell_Partition nach Ziel_Partition.
        /SWAP:'Erste_Partition#','Zweite_Partition#' [Laufwerk#]
                        Vertauscht zwei Partitionseintraege.

      Behandlung von Flags (Flaggen) auf einer Festplatte:
        /CLEARFLAG[{:'flag#'} | /ALL} ] [Laufwerk#]
                        Setzt 'flag#' oder alle auf 'Laufwerk#' zurueck.
        /SETFLAG:'flag#'[,'flag_value'] [Laufwerk#]
                        Setzt 'flag#' auf 1 oder Flagwert 'flag_value'.
        /TESTFLAG:'flag#'[,'flag_value'] [Laufwerk#]
                        Teste 'flag#' auf 1 oder Flagwert 'flag_value'.

      Hiermit erhalten Sie Informationen ueber die Festplatte(n):
        /DUMP           Dumps (zeigt) Partitionsinformationen ueber alle
                        Festplatten (fuer Debugzwecke).
        /INFO [/TECH]   Zeigt Partitionsinformationen ueber 'Laufwerk#'.
        /STATUS         Zeigt das aktuelle Partitionslayout.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      Da FDISK Partitionen erzeugt / loescht, sollten Sie es mit Vorsicht
      handhaben. Wenn Sie eine Festplatte bootfaehig machen wollen, vergessen
      Sie bitte nicht, den 'Aktiv' Flag (Flagge) zu setzen. FreeDOS kann nur
      EINE primaere Partition setzen. Wenn Sie mehr als eine Partition auf
      einer Festplatte erstellen wollen, sollten Sie zuerst eine primaere
      Partition erstellen, dann eine erweiterte Partition und in dieser Par-
      tition eine oder mehrere logische Partitionen.
      FDISK hat folgende Beendigungswerte (EXITCODES/ERRORLEVEL):
         0  Programm normal ausgefuehrt, keine Fehler
         1  Syntax Error
         3  Fehler in der fdisk.ini Datei
         4  Fehler in der part.dat Datei
         5  Keine Festplatte vorhanden
         6  Pufferzuweisungsfehler
         7  Festplatte ist bereits partitioniert. (Das wird nur bei Verwendung
            der Option /AUTO ausgegeben, wenn andere Partitionen als eine
            Compaq Diagnosepartition auf der Festplatte sind.)
         8  Fehler beim Lesen von oder Schreiben auf die boot.mbr Datei.
         9  Verschiedene Fehler. Am besten ueberpruefen Sie die Bildschirm-
            ausgabe, um die genaue Ursache des Problems herauszufinden.
        20  Die Flag (Flagge) wurde gesetzt (vgl. /SETFLAG, /TESTFLAG und
            /CLEARFLAG fuer Details)
        21  Die Flag (Flagge) wurde nicht gesetzt (vgl. Errorlevel 20 oben).

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      fdisk
      fdisk /status

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      format
      label
      mirror
      undelete
      unformat

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 2003 Brian E. Reifsnyder, aktualisiert 2008 von W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.