# Befehl: printer.sys

      PRINTER.SYS liefert die Codepageverwaltungsfaehigkeiten fuer einen
      Druckertreiber. PRINTER.SYS muss in der CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS
      geladen werden. Alternativ kann PRINTER.SYS waehrend des Betriebes mit
      DEVLOAD nachtraeglich geladen werden.

## Syntax:

      printer [devname][:]=([hardwaretype],[{n|(n1,[n2,]...)}],[m])

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      devname       Name des Druckerportgeraets das erweitert werden soll,
                    wie z.B. PRN oder LPTx. Der Doppelpunkt ist optional.
      hardwaretype  Die Bezeichnung des Hardwareanzeigeadaptertyps. Es kann
                    auch die Anzahl der zu verwendenden Subfonts bestimmen.
                    Es gibt jedoch noch immer nicht unterstuetzte Typen.
      n, n1, n2,..  Zahlen fuer die Codepagezahlen der Hardware Codepages.
      m             Zahl der Puffer, die sie spezifizieren wollen, um
                    Codepages vorzubereiten (Standard ist 1).

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      Dieser Treiber hat noch keine binaere Form, weil noch kein spezifisches
      Druckerhardwaremanagement hinzugefuegt wurde (Sie koennen sowohl
      PRINTER.SYS als auch DISPLAY.SYS aus dem Quellcode von DISPLAY
      kompilieren).

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      Wenn PRINTER.SYS einmal Hardwareunterstuetzung hat, koennen Sie
      folgendes ausfuehren:
        PRINTER PRN=(IBMPro,437,1)
      Sie geben an, dass Sie einen IBM Proprinter kompatiblen Drucker mit
      der Hardware Codepage 437 haben der nur einen Puffer braucht, um das
      residente Speicherabbild zu minimieren.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      chcp
      display
      print
      printq

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © Aitor SANTAMARIA MERINO, aktualisiert 2008
      von W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.