# Befehl: format

      FORMAT formatiert eine Festplatte oder Diskette (beides='Disk').
      Damit wird das Medium auf die Verwendung durch FreeDOS vorbereitet.

## Syntax:

      FORMAT Laufwerk [/V[:label]] [/Q] [/U] [/F:size] [/S] [/D]
      FORMAT Laufwerk [/V[:label]] [/Q] [/U] [/T:tracks /N:sectors] [/S] [/D]
      FORMAT Laufwerk [/V[:label]] [/Q] [/U] [/4] [/S] [/D]
      FORMAT [/?]
             Laufwerk  Der Laufwerksbuchstabe, z.B. C:

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      /1            Formatiere eine einseitige Diskette (160KB/180KB).
      /4            Formatiere eine 160KB/360KB Diskette in einem 1,2 MB
                    Diskettenlaufwerk.
      /8            Formatiere eine 5,25 Zoll Diskette mit 8 Sektoren pro
                    Spur (160KB/320KB, DOS 1.x)
      /A            Erzwingt 4KB Ausrichtung fuer FAT32 Formatierung.
      /B            Reserviert Platz um eine bootfaehige 'Disk' zu erstellen
                    (ist ein Dummy und kann nicht mit /s (sys) kombiniert
                    werden).
      /D            Ausfuehrlich und zeigt die Debugging-Ausgabe. Fuer
                    Fehlerberichte geeignet.
      /F:size       Gibt die Groesse der zu formatierenden Diskette an.
                    Uebliche Groessen sind: 360, 720, 1200, 1440 oder 2880
                    (Einheit: KiloBytes=KB). 160, 180, 320 sollte auch
                    funktionieren. /F:0 zeigt eine List der erlaubten Groessen.
      /N:sectors    Gibt die Zahl der Sektoren pro Spur auf einer Diskette an.
      /Q            Formatiert die 'Disk' schnell. Wenn nicht mit /U
                    kombiniert, kann diese UNFORMATiert werden und behaelt
                    die Markierungen von schlechten Clustern (/Q /U tut dies
                    nicht!)
      /S            Ruft SYS auf, um die 'Disk' bootfaehig zu machen und
                    Systemdateien beim Formatieren hinzuzufuegen.
      /T:tracks     Gibt die Anzahl der Spuren (Zylinder) auf eine Diskette an.
      /U            Formatiert die 'Disk' unwiderruflich. Bei einer Diskette
                    wird eine Lowlevelformatierung durchgefuehrt.
                    ACHTUNG: Kann SEHR SEHR lange dauern! ESC druecken und
                    warten, um /U zu beenden.
      /V:label      Gibt der 'Disk' einen Laufwerksnamen (LABEL), speichert
                    dabei Datum und Zeit (nicht bei 160KB/320KB Disketten).
      /Y            Uebergeht Bestaetigungsanfragen.
      /Z:longhelp:  Gibt detaillierte technische Gebrauchsinformation.
      /Z:mirror     Speichert die UNFORMAT "MIRROR Daten" ohne die 'Disk'
                    zu formatieren.
      /Z:seriously  Unterdrueckt die Bestaetigungsrueckfrage wenn Sie eine
                    Festplatte formatieren.
      /Z:unformat   Entformatiert die Disk, wenn die MIRROR Daten frisch sind.
      /?            Zeigt die Hilfe

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      Warnung: Obwohl FORMAT FAT32 unterstuetzt, funktioniert es nicht sehr
      gut unter Win9x(-DOS), um FAT32-Partitionen zu erstellen.
      Die Modi fuer DISKETTE sind: Versucht, schnelles sicheres Format zu
      verwenden. Verwenden Sie Lowlevelformatierung nur wenn noetig. Schnelles
      sicheres Formatieren speichert die Mirror Daten fuer UNFORMAT.
      Die Modi fuer FESTPLATTEN sind: Versucht, schnelles sicheres Format zu
      verwenden. Nehmen Sie schnelles vollstaendiges Formatieren nur wenn
      erforderlich. Schnelles vollstaendiges Formatieren setzt nur das Datei-
      system zurueck. Wenn Sie Lowlevelformatierung erzwingen wollen (Diskette)
      oder die die gesamte Festplattenoberflaeche gescannt und alle Inhalte
      gewiped haben wollen, verwenden Sie /U.
      FORMAT /Q /U ist ein schnelles volles Formatieren (kein Lowlevel For-
      matieren / scannen / wipen!).
      FORMAT /Q ist ein schnelles, sicheres Formatieren (speichert wenn moeg-
      lich die Mirror Daten). Die Mirror Daten ueberschreiben immer das Ende
      des Datenbereichs! Wenn Sie weder /Q oder /U verwenden, waehlt Format
      automatisch einen Modus (siehe oben).

      Unterstuetzte FAT-Typen sind: FAT12, FAT16, FAT32, alle mit Mirror /
      unformat. Unterstuetzte Diskettengroessen sind: 160 KB, 180 KB, 320 KB,
      360 KB und 1200 KB fuer 5,25 Inch und 720 KB und 1440 KB (2880 KB
      wurde bisher nie getestet) fuer 3,5 Inch Laufwerke.
      Unterstuetzte Ueberformate sind: 400 KB, 800 KB, 1680 KB (und 3660 KB),
      mit mehr Sektoren und 1494 KB (anstelle 1200 KB) und 1743 KB (und
      3486 KB) mit auch mehr Zylinder. Mehr Zylinder werden nicht auf allen
      Laufwerken funktionieren, verwenden Sie dies auf eigenes Risiko.
      Achtung: Aeltere DOS Versionen koennen Ueberformate nur zusammen mit
      einem Treiber verwenden. 720 KB Disketten in einem 1440 KB Laufwerk
      benoetigen eine 720 KB Diskette. Verwenden Sie ein 360KB Laufwerk, um
      360 KB zu formatieren.
      Um mit FAT32 zu formatieren, koennen Sie den /A Schalter verwenden, um
      4 KB Clustergroesse zu erzwingen.
      FORMAT hat folgende Beendigungswerte (EXITCODES/ERRORLEVEL):
        0        Okay,
        1        Defekte Sektoren gefunden (nur wenn /d oder /y oder
                 die /z:seriously Option aktiv)
        2        Die Hilfe wurde angezeigt oder Syntax Error,
        3        Abbruch durch Benutzer,
        4        Format Fehler,
        5        Benutzer hat nicht bestaetigt.
      Die Errorlevel 1 und 2 gibt es unter MS FORMAT nicht.
      Wenn Sie die /D Option verwenden, erscheinen andere errorlevel. Diese
      koennen abhaengig von der jeweiligen FORMAT Version sein.

      Zum Beispiel in Version 0.91t:
        0        Okay,
        1        Defekte Sektoren gefunden,
        2        Die Hilfe wurde angezeigt oder Syntax Error,
        10..13   Userint Error (nicht bestaetigt / Syntax Error)
        20..22   Createfs Error (Erzeugung des Dateisystems),
        25..29   dDrive I/O Error,
        30..31   Recordbc Error (Analyse des vorhandenen Dateisystems),
        35..36   Uformat Error (unwiderrufliches Formatieren),
        38..39   Savefs Error (SafeFormat / Mirror)
        40..52   Diskettenfehler,
        55..59   Festplattenfehler,
        60..62   Grundfehler: Nicht passender Laufwerkstyp, z.B. CD-ROM,
       128..255  Kritischer Fehler (userint: (DOS or BIOS error code) | 128)

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      format a: /f:1440   formatiert eine 1,4 MB Diskette
      format c: /v:meine_hd  formatiert eine Festplatte, Label: meine_hd

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      fdisk
      label
      mirror
      sys
      undelete
      unformat

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 1998 Jim Hall, aktualisiert 2007 von W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.