# Befehl: keybuf

      KEYBUF lagert den Keyboardpuffer vom Standortplatz bei 0x40:0x1e-0x3e
      nach 0x40:n-m um.
      KEYBUF ist ein CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS-Befehl.

## Syntax:

      keybuf=n[,m]
        wobei n im Bereich von 0xac-0xde oder 0x106-0x1de ist und
        m ist <= 0x200

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      - keine -

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      Keybuf lagert den Keyboardpuffer vom Standortplatz bei 0x40:0x1e-0x3e
      nach 0x40:n-m um. Der Puffer muss groesser als 32 Bytes sein und darf
      die Offsets 0x100-0x105 nicht beruehren.
      Der Standard fuer m ist "das naechste Vielfache von 0x100 nach n".
      Anmerkung: Einige BIOSse speichern im Bereich 0xac-0xff Daten. BASICA
      wird den Bereich 0x106-0x120 verwenden. Andere Hardware, Treiber oder
      Andwendungen koennen auch mit KEYBUF kollidieren, benutzen sie ihn
      deshalb auf eigenes Risiko.
      Eine annehmbar sichere Wahl sollte sein: "keybuf=0x140,0x1c0".
      KEYBUF ist ein interner Befehl, d.h. der Befehl ist in der kernel.sys
      enthalten. Es wird zur Ausfuehrung des Befehls kein zusaetzlicher Befehl
      (Datei) benoetigt.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      IN DER CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS:
        keybuf=0x140,0x1c0

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      config.sys
      fdconfig.sys

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 2003 Robert Platt, aktualisiert 2008 von W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.