# Befehl: buffershigh

      BUFFERSHIGH teilt FreeDOS mit, wieviele Festplattenpuffer (die fuer
      Lese- und Schreiboperationen gebraucht werden) reserviert werden sollen.
      BUFFERSHIGH ist ein CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS-Befehl.

## Syntax:

      buffershigh=nn[,m]
        nn  ist die Zahl der primaeren Festplattenpuffer (Bereich 1-99).
        m   ist die Zahl der sekundaeren Festplattenpuffer (Bereich 1-8).

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

    Gebrauch:
      Die Standardeinstellung haengt davon ab, wieviel konventionellen
      Speicher Ihr System hat:

    Speicher (KB)                Primaere Puffer         Sekundaere Puffer
    ----------------------------------------------------------------------
        < 128                           3                         1
      128 - 255                         5                         1
      256 - 511                        10                         1
      512 - 640                        15                         1

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      Eine Erhoehung der Zahl der Buffer kann die Geschwindigkeit von
      Programmen, die mit vielen Dateien arbeiten, erhoehen, braucht aber auch
      mehr Speicherresourcen.
      Die sekundaeren Puffer gibt es aus Kompatibilitaetsgruenden mit anderen
      DOS Kernel, sie werden aber vom FreeDOS Kernel ignoriert. Unter MS DOS
      kann ein sekundaerer Buffer dazu verwendet werden, Daten vorauszulesen.
      FreeDOS macht das nicht. Buffers werden von FreeDOS im HMA gespeichert,
      ausser Sie waehlen nn um mehr Buffers zuzuweisen, als in den HMA passen.
      Wenn nn kleiner ist, wird unbenutzter HMA Platz fuer weitere Buffers
      verwendet werden, bis etwas anderes den HMA Platz fuer etwas anderes
      zuweist. Sogar dann werden wenigstens nn Buffers immer erhaeltlich sein.
      Sie koennen nn auch einen negativen Wert zuweisen um die Benutzung von
      unbenutztem HMA Speicher zu unterbinden: BUFFERS=-10 verwendet nur 10
      Buffers; weiterer freier Speicher im HMA wird dann unbenutzt bleiben.
      Der Befehl BUFFERSHIGH versucht im Gegensatz zu BUFFERS zuerst in
      den hohen Speicher zu laden. Wenn das nicht funktioniert, versucht
      er in den konventionellen Speicher zu laden.
      Bitte beachten: Die Art und Weise, wie Sie Geraetetreiber laden,
      hat eine grosse Auswirkung auf die spaeter frei verfuegbare
      Speichermenge (insbesondere konventioneller Speicher). Versuchen Sie
      deshalb, (im Speicherverbrauch) grosse Programme (insbesondere Treiber)
      zuerst in den hohen Speicherbereich zu laden.
      Wichtig: Es muss zuvor ein Manager fuer den hohen Speicherbereich
      wie z.B. (HIMEM), HIMEMX oder JEMMEX geladen werden, um diesen Befehl
      ausfuehren zu koennen.
      BUFFERSHIGH ist ein interner Befehl, d.h. der Befehl ist in der
      kernel.sys enthalten. Es wird zur Ausfuehrung des Befehls kein
      zusaetzlicher Befehl (Datei) benoetigt.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      IN DER CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS:
        buffershigh=3,1

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      buffers
      config.sys
      fdconfig.sys
     (fdxms)
     (fdxms286)
     (himem)
      himemx
      jemmex

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 2003 Robert Platt, aktualisiert 2011 von W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.